### HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA YER ALAN MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ VE KODLARI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sıra**  **No/Kod:** | **Makine-Ekipmanlar:** |
| 1. | Diskaro (Diskli Tırmık) |
| 2. | Goble Diskaro |
| 3. | Kültivatör |
| 4. | Rotovatör |
| 5. | Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) |
| 6. | Pnömatik Ekim Makineleri |
| 7. | Sıra Arası Çapa Makineleri |
| 8. | Patates Dikim Makineleri |
| 9. | Motorlu Çapa Makineleri |
| 10. | Dal Parçalama Makineleri |
| 11. | Akülü Budama Makasları |
| 12. | Motorlu Tırpanlar |
| 13. | Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları |
| 14. | Kimyevi Gübre Serpme Makineleri |
| 15. | Atomizörler |
| 16. | Pülverizatörler |
| 17. | Balya Makineleri |
| 18. | Balya Streçleme Makineleri |
| 19. | Biçer/Biçer Bağlar |
| 20. | Sap Toplamalı Saman Makineleri |
| 21. | Çayır Biçme Makineleri |
| 22. | Çekilir Tip Harman Makineleri |
| 23. | Fındık Toplama Makineleri |
| 24. | Fındık Harman Makineleri |
| 25. | Kabak Hasat Makineleri |
| 26. | Mısır Silaj Makineleri |
| 27. | Ot Silaj Makineleri |
| 28. | Ot Toplama Makineleri |
| 29. | Pancar Hasat Makineleri |
| 30. | Patates Hasat Makineleri |
| 31. | Akülü Çay Hasat Makineleri |
| 32. | Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme Makineleri |
| 33. | Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri |

|  |  |
| --- | --- |
| 34. | Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri |
| 35. | Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri |
| 36. | Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri |
| 37. | Tahıl Kurutma Makineleri |
| 38. | Üzüm Serme ve Toplama Makineleri |
| 39. | Zeytinyağı Depolama Tankları |
| 40. | Gübre Seperatörleri |
| 41. | Sabit Yem Karma Makineleri |
| 42. | Yem Karma ve Dağıtma Makineleri |
| 43. | Yem Ezme Makineleri |
| 44. | Yem Kırma Makineleri |
| 45. | Silaj Paketleme Makineleri |
| 46. | Süt Soğutma Tankları |
| 47. | Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) |
| 48. | Gübreleme Tankı ve Filtreler |
| 49. | Bal Süzme Makineleri |
| 50. | Bal Dinlendirme Tankları |
| 51. | Bal Tenekesi Isıtma Havuzu |
| 52. | Çok Fonksiyonlu Bal Tankları |
| 53. | Polen Kurutma Fırını |
| 54. | Sır Alma Tezgahları |
| 55. | Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin, Avcılık dahil) |
| 56. | Canlı Balık Nakil Tankı |
| 57. | Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri) |
| 58. | File sistemi (m2 Fiyatı) |
| 59. | Otomatik Dümenleme Sistemi (Tarımsal İz Takip sistemi) |
| 60. | Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi |
| 61. | Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi |
| 62. | Tarım Römorkları |
| 63. | Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar) |
| 64. | Fasulye Hasat ve Harman Makineleri |

Not: Yukarıda belirtilen makine ekipman listesindeki sadece 1 (bir) makine için başvuruda bulunulabilir. (Arıcılık Makine Ekipmanları Hariç

### Referans Fiyat Listesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malzeme Türü** | **Malzeme Adı** | **Referans Fiyatı** |
| 1 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 11 Diskli diskaro (560 mm) | 21.240,00 |
| 2 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 20 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 42.050,00 |
| 3 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 20 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 46.470,00 |
| 4 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 22 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 50.340,00 |
| 5 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 22 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 54.320,00 |
| 6 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 24 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 50.960,00 |
| 7 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 24 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 54.910,00 |
| 8 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 24 Diskli diskaro (disk çapı 570 mm) | 56.820,00 |
| 9 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 28 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 54.460,00 |
| 10 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 28 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 59.720,00 |
| 11 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 32 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 57.560,00 |
| 12 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 32 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 63.610,00 |
| 13 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 34 Diskli diskaro (disk çapı 560 mm) | 66.080,00 |
| 14 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 36 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 75.030,00 |
| 15 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 36 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 81.870,00 |
| 16 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 40 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 82.470,00 |
| 17 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 40 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 90.130,00 |
| 18 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 44 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm) | 89.540,00 |
| 19 | 01-02.Diskaro (Diskli Tırmık) | 44 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm) | 103.690,00 |
| 20 | 01-03.Goble Diskaro | 16 Diskli goble diskaro (disk çapı 510 mm) | 55.890,00 |
| 21 | 01-03.Goble Diskaro | 16 Diskli goble diskaro (disk çapı 570 mm) | 59.000,00 |
| 22 | 01-03.Goble Diskaro | 18 Diskli goble diskaro (disk çapı 510 mm) | 74.340,00 |
| 23 | 01-03.Goble Diskaro | 18 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 93.930,00 |
| 24 | 01-03.Goble Diskaro | 18 Diskli goble diskaro (disk çapı 570 mm) | 94.390,00 |
| 25 | 01-03.Goble Diskaro | 18 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 111.100,00 |
| 26 | 01-03.Goble Diskaro | 20 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 97.900,00 |
| 27 | 01-03.Goble Diskaro | 20 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 121.850,00 |
| 28 | 01-03.Goble Diskaro | 22 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 101.350,00 |
| 29 | 01-03.Goble Diskaro | 22 Diskli goble diskaro (disk çapı 570 mm) | 102.490,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 01-03.Goble Diskaro | 22 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 124.960,00 |
| 31 | 01-03.Goble Diskaro | 24 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 105.090,00 |
| 32 | 01-03.Goble Diskaro | 24 Diskli goble diskaro (disk çapı 570 mm) | 128.860,00 |
| 33 | 01-03.Goble Diskaro | 24 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 133.330,00 |
| 34 | 01-03.Goble Diskaro | 26 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 110.530,00 |
| 35 | 01-03.Goble Diskaro | 26 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 138.730,00 |
| 36 | 01-03.Goble Diskaro | 28 Diskli goble diskaro (disk çapı 510 mm) | 149.160,00 |
| 37 | 01-03.Goble Diskaro | 28 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 115.740,00 |
| 38 | 01-03.Goble Diskaro | 28 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 145.310,00 |
| 39 | 01-03.Goble Diskaro | 30 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 119.870,00 |
| 40 | 01-03.Goble Diskaro | 30 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 149.470,00 |
| 41 | 01-03.Goble Diskaro | 32 Diskli goble diskaro (disk çapı 510 mm) | 121.710,00 |
| 42 | 01-03.Goble Diskaro | 32 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 126.590,00 |
| 43 | 01-03.Goble Diskaro | 32 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 155.570,00 |
| 44 | 01-03.Goble Diskaro | 34 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 134.980,00 |
| 45 | 01-03.Goble Diskaro | 34 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 161.880,00 |
| 46 | 01-03.Goble Diskaro | 36 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 145.640,00 |
| 47 | 01-03.Goble Diskaro | 36 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 165.110,00 |
| 48 | 01-03.Goble Diskaro | 38 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm) | 161.690,00 |
| 49 | 01-03.Goble Diskaro | 38 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 170.040,00 |
| 50 | 01-03.Goble Diskaro | 40 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 175.220,00 |
| 51 | 01-03.Goble Diskaro | 44 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm) | 182.900,00 |
| 52 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 17 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 37.320,00 |
| 53 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 19 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 39.650,00 |
| 54 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 21 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 42.230,00 |
| 55 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 23 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 44.680,00 |
| 56 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 25 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 47.140,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 27 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 49.590,00 |
| 58 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 29 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 52.040,00 |
| 59 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 31 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 54.500,00 |
| 60 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 33 ayaklı  kültivatör +merdane kombinasyonu | 56.950,00 |
| 61 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 35 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 59.410,00 |
| 62 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 37 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 63.720,00 |
| 63 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 39 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 68.440,00 |
| 64 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 40 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 77.750,00 |
| 65 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 41 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 78.480,00 |
| 66 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 45 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 82.900,00 |
| 67 | 01-04.Kültivatör | Hafif tip kültivatör (S ayaklı) 51 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu | 84.100,00 |
| 68 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 240 cm altı | 96.150,00 |
| 69 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 240-260 cm | 103.900,00 |
| 70 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 261-280 cm | 111.300,00 |
| 71 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 281-300 cm | 129.810,00 |
| 72 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 301-350 cm | 141.610,00 |
| 73 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 351- 500cm | 152.810,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | 01-06.Rotavatör | Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş  genişliği 501 cm den büyük | 269.060,00 |
| 75 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 250  cm | 82.690,00 |
| 76 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 300  cm | 95.430,00 |
| 77 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 350  cm | 108.170,00 |
| 78 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 400 cm | 120.910,00 |
| 79 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 450 cm | 133.650,00 |
| 80 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 500 cm | 146.390,00 |
| 81 | 01-06.Rotavatör | Değişken devirli dik rotovatör, iş genişliği 600 cm | 159.130,00 |
| 82 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 130-160 cm | 54.080,00 |
| 83 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm | 56.790,00 |
| 84 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm | 59.550,00 |
| 85 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  211-240 cm | 69.170,00 |
| 86 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  241-260 cm | 82.690,00 |
| 87 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  261-280 cm | 88.940,00 |
| 88 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  281-300 cm | 95.430,00 |
| 89 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  301-350 cm | 114.470,00 |
| 90 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  351-500 cm | 153.410,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 01-06.Rotavatör | Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği  501 cm den büyük olanlar | 188.810,00 |
| 92 | 01-06.Rotavatör | Dik rotovatör iş genişliği 200 cm | 99.120,00 |
| 93 | 01-06.Rotavatör | Dik rotovatör iş genişliği 250 cm | 100.880,00 |
| 94 | 01-06.Rotavatör | Dik rotovatör iş genişliği 300 cm | 106.200,00 |
| 95 | 01-06.Rotavatör | Dik rotovatör iş genişliği 350 cm | 121.240,00 |
| 96 | 01-06.Rotavatör | Dik rotovatör iş genişliği 400 cm | 126.270,00 |
| 97 | 01-06.Rotavatör | Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 140-160 cm | 83.110,00 |
| 98 | 01-06.Rotavatör | Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm | 85.390,00 |
| 99 | 01-06.Rotavatör | Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm | 87.680,00 |
| 100 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli Rotovatör, iş genişliği 140-160 cm | 60.570,00 |
| 101 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli  Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm | 65.560,00 |
| 102 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli  Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm | 68.150,00 |
| 103 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli  Rotovatör, iş genişliği 211-240 cm | 77.640,00 |
| 104 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 130  cm kadar | 40.380,00 |
| 105 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 131-  160 cm | 43.020,00 |
| 106 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 161-  185 cm | 50.000,00 |
| 107 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 186-  210 cm | 52.880,00 |
| 108 | 01-06.Rotavatör | Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 211- 240 cm | 76.440,00 |
| 109 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 111-130 cm | 34.370,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği  131-140 cm | 42.060,00 |
| 111 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği  141-160 cm | 44.470,00 |
| 112 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği  161-185 cm | 46.870,00 |
| 113 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği  186-210 cm | 49.760,00 |
| 114 | 01-06.Rotavatör | Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 80- 110 cm | 32.930,00 |
| 115 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 111-130 cm | 35.090,00 |
| 116 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 131-140 cm | 42.060,00 |
| 117 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 141-160 cm | 44.470,00 |
| 118 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm | 48.860,00 |
| 119 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm | 51.440,00 |
| 120 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 211-230 cm | 56.190,00 |
| 121 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 231-260 cm | 70.610,00 |
| 122 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 260-280 cm | 74.520,00 |
| 123 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 280-300 cm | 78.470,00 |
| 124 | 01-06.Rotavatör | Sabit Rotovatör, iş genişliği 80-110 cm | 33.170,00 |
| 125 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 16 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 87.800,00 |
| 126 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 16 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 76.920,00 |
| 127 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 17 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 91.770,00 |
| 128 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 17 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 79.920,00 |
| 129 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 18 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 92.630,00 |
| 130 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 18 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 82.930,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 131 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 19 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 92.040,00 |
| 132 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 19 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 85.300,00 |
| 133 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 20 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 96.960,00 |
| 134 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 20 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 87.670,00 |
| 135 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 21 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 98.960,00 |
| 136 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 21 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 90.110,00 |
| 137 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 22 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 101.520,00 |
| 138 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 22 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 92.550,00 |
| 139 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 23 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 104.440,00 |
| 140 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 23 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 94.350,00 |
| 141 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri) | 24 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 107.370,00 |
| 142 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 24 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 96.150,00 |
| 143 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 25 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 109.750,00 |
| 144 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 25 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 100.660,00 |
| 145 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 26 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 113.220,00 |
| 146 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 26 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 105.160,00 |
| 147 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 27 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 116.590,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 27 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 109.670,00 |
| 149 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 28 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu) | 119.960,00 |
| 150 | 02-01.Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim  Makineleri) | 28 sıralı ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 114.180,00 |
| 151 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 6 sıralı pnömatik ekim  makinesi (Gübre Depolu) | 167.670,00 |
| 152 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 6 sıralı pnömatik ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 138.400,00 |
| 153 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 7 sıralı pnömatik ekim makinesi (Gübre Depolu) | 225.600,00 |
| 154 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 7 sıralı pnömatik ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 184.860,00 |
| 155 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 8 sıralı pnömatik ekim makinesi (Gübre Depolu) | 242.670,00 |
| 156 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Balta Ayaklı Tip - 8 sıralı pnömatik ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 196.280,00 |
| 157 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (Gübre Depolu) | 216.030,00 |
| 158 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 180.210,00 |
| 159 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 7 sıralı diskli tip pnömatik  ekim makinesi (Gübre Depolu) | 266.590,00 |
| 160 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 7 sıralı diskli tip pnömatik  ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 224.760,00 |
| 161 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 8 sıralı diskli tip pnömatik  ekim makinesi (Gübre Depolu) | 305.690,00 |
| 162 | 02-02.Pnömatik Ekim Makineleri | Diskli Ayaklı Tip - 8 sıralı diskli tip pnömatik  ekim makinesi (Gübre Deposuz) | 253.450,00 |
| 163 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 2 Üniteli ara çapa makinesi | 49.000,00 |
| 164 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 2 Üniteli ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 51.000,00 |
| 165 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 3 Üniteli ara çapa makinesi | 56.640,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 166 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 3 Üniteli ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 61.000,00 |
| 167 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 4 Üniteli ara çapa makinesi | 62.190,00 |
| 168 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 4 Üniteli ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 73.080,00 |
| 169 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 5 Üniteli ara çapa makinesi | 67.850,00 |
| 170 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 5 Üniteli ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 83.770,00 |
| 171 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 6 Üniteli ara çapa makinesi | 73.520,00 |
| 172 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 6 Üniteli ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 92.970,00 |
| 173 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 7 Üniteli ara çapa makinesi | 79.190,00 |
| 174 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 7 Üniteli ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 101.080,00 |
| 175 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 8 Üniteli ara çapa makinesi | 84.850,00 |
| 176 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Frezeli sıra arası - 8 Üniteli ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 105.770,00 |
| 177 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip frezeli sıra arası - 10 Üniteli katlanır  ara çapa makinesi | 210.340,00 |
| 178 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip frezeli sıra arası - 12 Üniteli katlanır  ara çapa makinesi | 232.700,00 |
| 179 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip frezeli sıra arası - 7 Üniteli katlanır  ara çapa makinesi | 173.920,00 |
| 180 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip frezeli sıra arası - 9 Üniteli katlanır  ara çapa makinesi | 198.920,00 |
| 181 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip yaylı sıra arası - 10 Sıralı katlanır  ara çapa makinesi | 148.200,00 |
| 182 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip yaylı sıra arası - 12 Sıralı katlanır  ara çapa makinesi | 166.590,00 |
| 183 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip yaylı sıra arası - 7 Sıralı katlanır ara çapa makinesi | 110.690,00 |
| 184 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Katlanır tip yaylı sıra arası - 9 Sıralı katlanır ara çapa makinesi | 144.110,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 2 Sıralı ara çapa makinesi | 20.060,00 |
| 186 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 2 Sıralı ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 28.910,00 |
| 187 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 3 Sıralı ara çapa makinesi | 35.400,00 |
| 188 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 3 Sıralı ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 37.680,00 |
| 189 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 4 Sıralı ara çapa makinesi | 48.310,00 |
| 190 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 4 Sıralı ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 53.100,00 |
| 191 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 5 Sıralı ara çapa makinesi | 53.660,00 |
| 192 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 5 Sıralı ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 70.800,00 |
| 193 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 6 Sıralı ara çapa makinesi | 63.160,00 |
| 194 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 6 Sıralı ara çapa makinesi (Gübre Depolu) | 88.500,00 |
| 195 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 7 Sıralı ara çapa makinesi | 71.810,00 |
| 196 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 7 Sıralı ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 109.750,00 |
| 197 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 8 Sıralı ara çapa makinesi | 80.460,00 |
| 198 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 8 Sıralı ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 130.990,00 |
| 199 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 9 Sıralı ara çapa makinesi | 132.170,00 |
| 200 | 02-03.Sıra Arası Çapa Makineleri | Yaylı sıra arası - 9 Sıralı ara çapa makinesi  (Gübre Depolu) | 153.410,00 |
| 201 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 2 sıralı, otomatik patates Dikim makinesi | 102.290,00 |
| 202 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 2 sıralı, patates Dikim makinesi | 72.690,00 |
| 203 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 2 sıralı, yarı otomatik patates Dikim makinesi | 87.490,00 |
| 204 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 3 sıralı, otomatik patates Dikim makinesi | 107.100,00 |
| 205 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 3 sıralı, patates Dikim makinesi | 82.600,00 |
| 206 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 3 sıralı, yarı otomatik patates Dikim makinesi | 92.040,00 |
| 207 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 4 sıralı, otomatik patates Dikim makinesi | 226.580,00 |
| 208 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 4 sıralı, patates Dikim makinesi | 150.580,00 |
| 209 | 02-05.Patates Dikim Makineleri | 4 sıralı, yarı otomatik patates dikim makinesi | 220.680,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Benzin motorlu çapa makineleri - Motor gücü  5,5 HP, manuel veya marşlı | 8.500,00 |
| 211 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Benzin motorlu çapa makineleri - Motor gücü  6,5 HP, manuel veya marşlı | 10.500,00 |
| 212 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Benzin motorlu çapa makineleri - Motor gücü 7  HP, manuel veya marşlı | 12.500,00 |
| 213 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Benzin motorlu çapa makineleri - Motor gücü 9  HP, manuel veya marşlı | 13.500,00 |
| 214 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 5,5 HP, manuel | 14.680,00 |
| 215 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 6 HP, manuel | 16.990,00 |
| 216 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 6,5 HP, manuel | 24.460,00 |
| 217 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 6,5 HP, Marşlı | 26.580,00 |
| 218 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 7 HP, manuel | 26.350,00 |
| 219 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 7 HP, Marşlı | 29.350,00 |
| 220 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 7,5 HP, manuel | 28.500,00 |
| 221 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 7,5  HP, Marşlı | 31.500,00 |
| 222 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 8,5  HP, manuel | 30.400,00 |
| 223 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 8,5  HP, Marşlı | 32.540,00 |
| 224 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 9,0  HP, manuel | 33.450,00 |
| 225 | 02-06.Motorlu Çapa Makineleri | Dizel motorlu çapa makineleri - Motor gücü 9,0  HP, Marşlı | 36.450,00 |
| 226 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Dal parçalama, iş genişliği 151-180 cm | 70.600,00 |
| 227 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Dal parçalama, iş genişliği 181-200 cm | 73.730,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 228 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Dal parçalama, iş genişliği 201-240 cm | 76.970,00 |
| 229 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Dal parçalama, iş genişliği 240 cm’den büyük | 80.280,00 |
| 230 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Hidrolik kaydırmalı - İş genişliği 151-180 cm | 73.600,00 |
| 231 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Hidrolik kaydırmalı - İş genişliği 181-200 cm | 76.730,00 |
| 232 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Hidrolik kaydırmalı - İş genişliği 201-240 cm | 79.970,00 |
| 233 | 02-07.Dal Parçalama Makineleri | Hidrolik kaydırmalı - İş genişliği 240 cm’den büyük | 83.280,00 |
| 234 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 30 mm ye kadar olanlar | 7.550,00 |
| 235 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 31-35 mm arası olanlar | 10.030,00 |
| 236 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 36-40 mm arası olanlar | 11.560,00 |
| 237 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 41-50 mm arası olanlar | 20.060,00 |
| 238 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 51-60 mm arası olanlar | 23.600,00 |
| 239 | 02-09.Akülü Budama Makasları | Kesme çapı 60 mm den büyük olanlar | 28.320,00 |
| 240 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2  kW kadar, 2 dahil) | 6.370,00 |
| 241 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2kW  ‘tan fazla olanlar) | 10.620,00 |
| 242 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1,2 kW  kadar olanlar) | 5.000,00 |
| 243 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1,2-1,6  kW’arasında olanlar) | 5.400,00 |
| 244 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1,6-2,0 kW olanlar) | 7.860,00 |
| 245 | 02-11 Motorlu Tırpanlar | Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 2kW ‘tan fazla olanlar) | 10.330,00 |
| 246 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları | Katı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri - Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<4 | 144.230,00 |
| 247 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları | Katı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri - Yükleme kapasitesi (m³) 4≤…<8 | 194.710,00 |
| 248 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları | Katı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri - Yükleme kapasitesi (m³) 8≤…<10 | 197.430,00 |
| 249 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makinaları | Sıvı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri - Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<6 | 192.310,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma  Makinaları | Sıvı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri -  Yükleme kapasitesi (m³) 6≤…<8 | 209.500,00 |
| 251 | 03-01.Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma  Makinaları | Sıvı Çiftlik Gübresi Dağıtma Makineleri -  Yükleme kapasitesi (m³) 8≤…<10 | 220.680,00 |
| 252 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri -  Depo hacmi 2000 (dahil) lt’ye kadar | 103.360,00 |
| 253 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri -  Depo hacmi 2001-2500 | 109.370,00 |
| 254 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 2501-3000 | 115.380,00 |
| 255 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 3000 lt üzeri | 146.630,00 |
| 256 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 1001-1200 lt | 37.740,00 |
| 257 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 1201-1500 lt | 63.940,00 |
| 258 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 1501-2000 lt | 67.300,00 |
| 259 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 2001-2500 lt | 76.920,00 |
| 260 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo hacmi 2500 lt üzeri | 80.530,00 |
| 261 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 800 lt ye kadar | 30.490,00 |
| 262 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 801-1000 lt | 35.570,00 |
| 263 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 401-500 lt | 15.050,00 |
| 264 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 501-600 lt | 17.790,00 |
| 265 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 601-800 lt | 20.430,00 |
| 266 | 03-02.Kimyevi Gübre Serpme Makineleri | Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri - Depo  hacmi 801-1000 lt | 21.620,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 267 | 04-01.Atomizörler | 1000 lt çekilir tip turbo atomizör | 145.430,00 |
| 268 | 04-01.Atomizörler | 1000 lt çekilir tip turbo atomizör döner bacalı | 138.070,00 |
| 269 | 04-01.Atomizörler | 1000 lt Çekilir tip turbo atomizör ekin kollu | 148.690,00 |
| 270 | 04-01.Atomizörler | 1200 lt çekilir tip turbo atomizör | 150.370,00 |
| 271 | 04-01.Atomizörler | 1200 lt çekilir tip turbo atomizör döner bacalı | 153.410,00 |
| 272 | 04-01.Atomizörler | 1200 lt Çekilir tip turbo atomizör ekin kollu | 153.410,00 |
| 273 | 04-01.Atomizörler | 1500 lt çekilir tip turbo atomizör | 153.960,00 |
| 274 | 04-01.Atomizörler | 1600 lt çekilir tip turbo atomizör | 160.410,00 |
| 275 | 04-01.Atomizörler | 1600 lt çekilir tip turbo atomizör döner bacalı | 165.210,00 |
| 276 | 04-01.Atomizörler | 1600 lt Çekilir tip turbo atomizör ekin kollu | 158.130,00 |
| 277 | 04-01.Atomizörler | 1600 lt çekilir tip turbo atomizör kule tipi | 177.010,00 |
| 278 | 04-01.Atomizörler | 2000 lt çekilir tip turbo atomizör | 174.540,00 |
| 279 | 04-01.Atomizörler | 2000 lt çekilir tip turbo atomizör kule tipi | 212.730,00 |
| 280 | 04-01.Atomizörler | 300 lt asılır tip turbo atomizör | 42.480,00 |
| 281 | 04-01.Atomizörler | 300 lt asılır turbo atomizör ekin kollu | 46.020,00 |
| 282 | 04-01.Atomizörler | 300 lt çekilir tip turbo atomizör | 35.400,00 |
| 283 | 04-01.Atomizörler | 400 lt asılır tip turbo atomizör | 51.300,00 |
| 284 | 04-01.Atomizörler | 400 lt asılır turbo atomizör ekin kollu | 50.030,00 |
| 285 | 04-01.Atomizörler | 400 lt çekilir tip turbo atomizör | 40.910,00 |
| 286 | 04-01.Atomizörler | 500 lt asılır tip turbo atomizör | 63.130,00 |
| 287 | 04-01.Atomizörler | 500 lt asılır turbo atomizör ekin kollu | 54.040,00 |
| 288 | 04-01.Atomizörler | 500 lt çekilir tip turbo atomizör | 46.410,00 |
| 289 | 04-01.Atomizörler | 600 lt asılır tip turbo atomizör döner bacalı | 69.620,00 |
| 290 | 04-01.Atomizörler | 600 lt asılır tip turbo atomizör | 71.500,00 |
| 291 | 04-01.Atomizörler | 600 lt asılır tip turbo atomizör kule tipi | 70.090,00 |
| 292 | 04-01.Atomizörler | 600 lt asılır turbo atomizör ekin kollu | 58.060,00 |
| 293 | 04-01.Atomizörler | 600 lt çekilir tip turbo atomizör | 51.920,00 |
| 294 | 04-01.Atomizörler | 800 lt çekilir tip turbo atomizör | 57.430,00 |
| 295 | 04-01.Atomizörler | Motorlu sırt atomizörü , 14 litre üzeri | 14.500,00 |
| 296 | 04-01.Atomizörler | Motorlu sırt atomizörü , 14 litre ve altı | 12.500,00 |
| 297 | 04-02.Pülverizatörler | 1000 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 79.260,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 298 | 04-02.Pülverizatörler | 1000 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m  üstü kanat genişliği | 92.480,00 |
| 299 | 04-02.Pülverizatörler | 1000 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m ve  altı kanat genişliği | 76.400,00 |
| 300 | 04-02.Pülverizatörler | 1200 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 105.680,00 |
| 301 | 04-02.Pülverizatörler | 1200 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | 88.500,00 |
| 302 | 04-02.Pülverizatörler | 1200 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m üstü kanat genişliği | 93.220,00 |
| 303 | 04-02.Pülverizatörler | 1500 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 128.040,00 |
| 304 | 04-02.Pülverizatörler | 1600 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 140.140,00 |
| 305 | 04-02.Pülverizatörler | 1600 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | 132.700,00 |
| 306 | 04-02.Pülverizatörler | 1600 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m üstü kanat genişliği | 139.250,00 |
| 307 | 04-02.Pülverizatörler | 200 Lt Asılır tip Bahçe Pülverizatörü | 18.430,00 |
| 308 | 04-02.Pülverizatörler | 200 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | 18.430,00 |
| 309 | 04-02.Pülverizatörler | 2000 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 161.950,00 |
| 310 | 04-02.Pülverizatörler | 2000 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | 172.500,00 |
| 311 | 04-02.Pülverizatörler | 2000 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m  üstü kanat genişliği | 184.090,00 |
| 312 | 04-02.Pülverizatörler | 300 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | 20.060,00 |
| 313 | 04-02.Pülverizatörler | 400 Lt Asılır tip Bahçe Pülverizatörü | 34.510,00 |
| 314 | 04-02.Pülverizatörler | 400 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | 24.400,00 |
| 315 | 04-02.Pülverizatörler | 400 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 25.960,00 |
| 316 | 04-02.Pülverizatörler | 400 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | 32.090,00 |
| 317 | 04-02.Pülverizatörler | 500 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 31.390,00 |
| 318 | 04-02.Pülverizatörler | 500 Lt Asılır tip Bahçe Pülverizatörü | 27.480,00 |
| 319 | 04-02.Pülverizatörler | 500 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü | 25.380,00 |
| 320 | 04-02.Pülverizatörler | 500 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü | 25.960,00 |
| 321 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Asılır tip Bahçe Pülverizatörü | 30.030,00 |
| 322 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü 12 m üstü  kanat genişliği | 43.160,00 |
| 323 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Asılır tip Tarla Pülverizatörü 12 m ve altı  kanat genişliği | 33.950,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 324 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 43.450,00 |
| 325 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m üstü  kanat genişliği | 39.820,00 |
| 326 | 04-02.Pülverizatörler | 600 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m ve  altı kanat genişliği | 33.000,00 |
| 327 | 04-02.Pülverizatörler | 800 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 68.860,00 |
| 328 | 04-02.Pülverizatörler | 800 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m üstü kanat genişliği | 67.560,00 |
| 329 | 04-02.Pülverizatörler | 800 Lt Çekilir tip Tarla Pülverizatörü 12 m ve altı kanat genişliği | 48.080,00 |
| 330 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve Motorlu Olanlar dahil) - 100 Lt Çekilir tip  Bahçe Pülverizatörü | 11.000,00 |
| 331 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve  Motorlu Olanlar dahil) - 150 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 11.500,00 |
| 332 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve Motorlu Olanlar dahil) - 200 Lt Çekilir tip  Bahçe Pülverizatörü | 12.000,00 |
| 333 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve  Motorlu Olanlar dahil) - 250 Lt Çekilir tip Bahçe Pülverizatörü | 15.000,00 |
| 334 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve Motorlu Olanlar dahil) - 300 Lt Çekilir tip  Bahçe Pülverizatörü | 20.000,00 |
| 335 | 04-02.Pülverizatörler | Bahçe Pülverizatörü - Çekilir Tip (El Arabalı ve Motorlu Olanlar dahil) - 50 Lt Çekilir tip Bahçe  Pülverizatörü | 7.000,00 |
| 336 | 05-01.Balya Makineleri | Prizmatik balya makinesi, Haşbaylı | 340.750,00 |
| 337 | 05-01.Balya Makineleri | Prizmatik balya makinesi, Haşbaylı, 2 İpli | 335.400,00 |
| 338 | 05-01.Balya Makineleri | Prizmatik balya makinesi, Haşbaylı, 3 İpli | 358.870,00 |
| 339 | 05-01.Balya Makineleri | Prizmatik balya makinesi, Haşbaysız, 2 ipli | 214.000,00 |
| 340 | 05-01.Balya Makineleri | Prizmatik balya makinesi, Haşbaysız, 3 ipli | 288.060,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 341 | 05-01.Balya Makineleri | Rulo balya makinesi (Haşpaylı, rulo çapı en az  120 cm olanlar) | 500.000,00 |
| 342 | 05-01.Balya Makineleri | Rulo balya makinesi (Haşpaysız, rulo çapı en az  120 cm olanlar) | 500.000,00 |
| 343 | 05-02.Balya Streçleme Makineleri | Balya Streçleme Makinası (rulo çapı en az 120-  160 cm arası olanlar) | 174.280,00 |
| 344 | 05-04.Biçer/Biçer Bağlar | PTO’dan tahrikli, asılır, iş genişliği en az 130  cm | 132.030,00 |
| 345 | 05-05.Sap Toplamalı Saman Makineleri | Sap Toplamalı Saman Makinesi | 138.220,00 |
| 346 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 4 Diskli çayır biçme makinesi | 88.050,00 |
| 347 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 5 Diskli çayır biçme makinesi | 89.660,00 |
| 348 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 5 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 123.260,00 |
| 349 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 6 Diskli çayır biçme makinesi | 101.160,00 |
| 350 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 6 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) | 134.910,00 |
| 351 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 7 Diskli çayır biçme makinesi | 101.580,00 |
| 352 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 7 Diskli çayır  biçme makinesi (koşullandırıcılı) (Traktörle Çekilir) | 324.000,00 |
| 353 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 8 Diskli çayır biçme makinesi | 106.200,00 |
| 354 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Diskli Çayır Biçme Makineleri - 8 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı) (Traktörle  Çekilir) | 392.000,00 |
| 355 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Düz Bıçaklı Çayır Biçme Makineleri - Çayır  biçme makinesi (Bıçaklı) (Traktöre asılır) | 56.000,00 |
| 356 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Tamburlu Çayır Biçme Makineleri - 110-140  cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre asılır) | 28.030,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 357 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Tamburlu Çayır Biçme Makineleri - 141-170  cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre asılır) | 36.010,00 |
| 358 | 05-06.Çayır Biçme Makineleri | Tamburlu Çayır Biçme Makineleri - 171-200 cm, tamburlu çayır biçme makinesi (Traktöre  asılır) | 46.880,00 |
| 359 | 05-08.Çekilir Tip Harman Makineleri | Çekilir Tip Harman Makineleri | 207.450,00 |
| 360 | 05-10.Fındık Toplama Makineleri | Mekanik fındık toplayıcılar - P.T.O tahrikli, iş  genişliği 150 (dahil) cm’ye kadar olanlar | 129.810,00 |
| 361 | 05-10.Fındık Toplama Makineleri | Mekanik fındık toplayıcılar - P.T.O tahrikli, iş genişliği 150 cm’den büyük olanlar | 162.260,00 |
| 362 | 05-10.Fındık Toplama Makineleri | Vakumlu fındık toplayıcılar - P.T.O tahrikli, çekilir, harman özellikli, kapasitesi en az 100  kg/h | 164.000,00 |
| 363 | 05-10.Fındık Toplama Makineleri | Vakumlu fındık toplayıcılar - P.T.O tahrikli,  çekilir, kapasitesi en az 200 kg/h | 168.000,00 |
| 364 | 05-11.Fındık Harman Makineleri | P.T.O tahrikli, çekilir, iş kapasitesi en az 1500  kg/h | 369.960,00 |
| 365 | 05-12.Kabak Hasat Makineleri | İş Genişliği 150 Cm | 260.000,00 |
| 366 | 05-12.Kabak Hasat Makineleri | İş Genişliği 200 Cm | 280.000,00 |
| 367 | 05-12.Kabak Hasat Makineleri | İş Genişliği 235 Cm | 320.000,00 |
| 368 | 05-14.Mısır Silaj Makineleri | Çift sıralı | 204.330,00 |
| 369 | 05-14.Mısır Silaj Makineleri | Dört Sıralı | 400.000,00 |
| 370 | 05-14.Mısır Silaj Makineleri | Sıra Bağımsız | 165.000,00 |
| 371 | 05-14.Mısır Silaj Makineleri | Tek sıralı | 62.000,00 |
| 372 | 05-14.Mısır Silaj Makineleri | Üç Sıralı | 350.000,00 |
| 373 | 05-15.Ot Silaj Makineleri | İş genişliği 130 cm’ye kadar | 72.000,00 |
| 374 | 05-15.Ot Silaj Makineleri | İş genişliği 131-150 cm | 97.590,00 |
| 375 | 05-15.Ot Silaj Makineleri | İş genişliği 151-180 cm | 118.090,00 |
| 376 | 05-15.Ot Silaj Makineleri | İş genişliği 181-210 cm | 138.820,00 |
| 377 | 05-16.Ot Toplama Makineleri | Çift rotorlu, 18 kollu | 187.500,00 |
| 378 | 05-16.Ot Toplama Makineleri | Çift rotorlu, 20 kollu | 262.620,00 |
| 379 | 05-16.Ot Toplama Makineleri | Çift rotorlu, 22 kollu ve üzeri | 330.540,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 05-16.Ot Toplama Makineleri | Tek rotorlu, 11 kollu ve üzeri | 96.470,00 |
| 381 | 05-16.Ot Toplama Makineleri | Tek rotorlu, 9 kollu | 50.560,00 |
| 382 | 05-17.Pancar Hasat Makineleri | Çekilir, çift sıralı | 500.000,00 |
| 383 | 05-17.Pancar Hasat Makineleri | Çekilir, tek sıralı | 436.610,00 |
| 384 | 05-18.Patates Hasat Makineleri | Dört Sıralı Patates Söküm Makinası | 122.730,00 |
| 385 | 05-18.Patates Hasat Makineleri | İki Sıralı Patates Söküm Makinası | 69.300,00 |
| 386 | 05-18.Patates Hasat Makineleri | Tek Sıralı Patates Söküm Makinası | 49.560,00 |
| 387 | 05-18.Patates Hasat Makineleri | Üç Sıralı Patates Söküm Makinası | 96.760,00 |
| 388 | 05-19 Akülü Çay Hasat Makineleri | Bıçak kesme Uzunluğu 30 cm | 5.000,00 |
| 389 | 05-19 Akülü Çay Hasat Makineleri | Bıçak kesme Uzunluğu 45 cm | 5.250,00 |
| 390 | 05-19 Akülü Çay Hasat Makineleri | Bıçak kesme Uzunluğu 50 cm | 5.500,00 |
| 391 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme  Makineleri | Akülü, taraklı zeytin ve fındık hasat | 18.620,00 |
| 392 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme  Makineleri | Gövde silkeleme (hidrolik çeneli, asılır) | 441.360,00 |
| 393 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme  Makineleri | Gövde silkeleme (hidrolik çeneli, çekilir) | 500.000,00 |
| 394 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme  Makineleri | Motorlu dal silkeleme | 34.200,00 |
| 395 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme  Makineleri | Motorlu, taraklı zeytin ve fındık hasat | 21.170,00 |
| 396 | 05-20.Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme Makineleri | Omuz askılı ve anti vibrasyon sistemli | 11.210,00 |
| 397 | 05-21 Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri | Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri | 104.000,00 |
| 398 | 05-22 Fasulye Hasat ve Harman Makineleri | Fasulye Hasat ve Harman Makineleri | 250.000,00 |
| 399 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Antep Fıstığı Soyma Makineleri - Kazan hacmi 101-200 litre olanlar | 17.290,00 |
| 400 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Antep Fıstığı Soyma Makineleri - Kazan hacmi 201-300 litre olanlar | 17.740,00 |
| 401 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Antep Fıstığı Soyma Makineleri - Kazan hacmi 301-400 litre olanlar | 18.180,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 402 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma  Makineleri | Antep Fıstığı Soyma Makineleri - Kazan hacmi  50-100 litre olanlar | 16.840,00 |
| 403 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma  Makineleri | Badem Soyma Makineleri - Elektrikli badem  soyma | 26.320,00 |
| 404 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma  Makineleri | Badem Soyma Makineleri - P.T.O tahrikli  badem soyma | 24.630,00 |
| 405 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma  Makineleri | Ceviz Soyma Makineleri - Ceviz soyma, Kazan  hacmi 101-170 litre olanlar | 17.290,00 |
| 406 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Ceviz Soyma Makineleri - Ceviz soyma, Kazan hacmi 171-250 litre olanlar | 19.710,00 |
| 407 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Ceviz Soyma Makineleri - Ceviz soyma, Kazan hacmi 251-400 litre olanlar | 44.950,00 |
| 408 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Ceviz Soyma Makineleri - Ceviz soyma, Kazan hacmi 50 litreye kadar olanlar | 10.570,00 |
| 409 | 06-01.Ceviz,Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri | Ceviz Soyma Makineleri - Ceviz soyma, Kazan hacmi 50-100 litre olanlar | 13.560,00 |
| 410 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 0,7 ton | 31.860,00 |
| 411 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 1 ton | 89.210,00 |
| 412 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 2 ton | 108.330,00 |
| 413 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 3 ton | 178.430,00 |
| 414 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 5 ton | 191.170,00 |
| 415 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 7 ton | 203.920,00 |
| 416 | 06-02.Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri | Ürün alma kapasitesi 9 ton | 216.660,00 |
| 417 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 1000-1499 watt arası olanlar | 13.820,00 |
| 418 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 1500-1999 watt arası olanlar | 21.620,00 |
| 419 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 1999-2999 watt arası olanlar | 24.870,00 |
| 420 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 2999-4499 watt arası olanlar | 32.390,00 |
| 421 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 4499-5999 watt arası olanlar | 54.690,00 |
| 422 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 500-999 watt arası olanlar | 9.340,00 |
| 423 | 06-03.Meyve ve Sebze Kurutma Makineleri | Isıtma gücü 5999 watt’tan büyük olanlar | 84.010,00 |
| 424 | 06-04.Tahıl Kurutma Makineleri | 10-12 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı | 500.000,00 |
| 425 | 06-04.Tahıl Kurutma Makineleri | 10-12 m³ yükleme kapasiteli, gaz yakıtlı | 500.000,00 |
| 426 | 06-04.Tahıl Kurutma Makineleri | 12,1-15 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 427 | 06-05.Üzüm Serme ve Toplama Makineleri | Üzüm Serme ve Toplama Makineleri | 70.000,00 |
| 428 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 100 lt | 8.260,00 |
| 429 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 10000lt | 41.890,00 |
| 430 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 1000lt | 15.930,00 |
| 431 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 200 lt | 9.440,00 |
| 432 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 2000lt | 22.420,00 |
| 433 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 300 lt | 10.620,00 |
| 434 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 3000lt | 28.910,00 |
| 435 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 330 lt | 11.800,00 |
| 436 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 350 lt | 12.980,00 |
| 437 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 500 lt | 14.160,00 |
| 438 | 06-06.Zeytinyağı Depolama Tankları | 5000lt | 35.400,00 |
| 439 | 07-01.Gübre Seperatörleri | Kapasite: 10-40 m³/h (sığır gübresi) | 278.050,00 |
| 440 | 07-01.Gübre Seperatörleri | Kapasite: 41-60 m³/h (sığır gübresi) | 311.540,00 |
| 441 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 0.5...1 | 59.850,00 |
| 442 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 1.5...2 | 78.120,00 |
| 443 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 2...3 | 85.670,00 |
| 444 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 20 | 500.000,00 |
| 445 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 3...4 | 94.010,00 |
| 446 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 4...5 | 116.200,00 |
| 447 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 5…6 | 129.810,00 |
| 448 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 6…8 | 186.920,00 |
| 449 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 8…9 | 215.480,00 |
| 450 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Elektrikli - Depo hacmi (m³), 9…13 | 259.620,00 |
| 451 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 0.5...1 | 59.850,00 |
| 452 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 1.5...2 | 78.120,00 |
| 453 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 2...3 | 85.670,00 |
| 454 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 20 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 455 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 3...4 | 94.010,00 |
| 456 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 4...5 | 116.200,00 |
| 457 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 5…6 | 129.810,00 |
| 458 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo  hacmi (m³), 6…8 | 186.920,00 |
| 459 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo hacmi (m³), 8…9 | 215.480,00 |
| 460 | 07-02.Sabit Yem Karma Makineleri | Traktör Kuyruk Milinden Hareketli - Depo hacmi (m³), 9…13 | 259.620,00 |
| 461 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 1≤…<2 | 42.670,00 |
| 462 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 10 | 282.460,00 |
| 463 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14 | 292.870,00 |
| 464 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 14≤…<16 | 330.540,00 |
| 465 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 16≤…<18 | 395.840,00 |
| 466 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 18≤…<20 | 453.140,00 |
| 467 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3 | 92.470,00 |
| 468 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 20≤… | 500.000,00 |
| 469 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 3 | 117.790,00 |
| 470 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 4 | 148.440,00 |
| 471 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 5 | 155.770,00 |
| 472 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 6 | 190.500,00 |
| 473 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 8 | 248.000,00 |
| 474 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 10 | 288.060,00 |
| 475 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 12 | 308.100,00 |
| 476 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14 | 312.500,00 |
| 477 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³)  14≤…<16 | 359.380,00 |
| 478 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³)  16≤…<18 | 500.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 479 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³)  18≤…<20 | 500.000,00 |
| 480 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3 | 97.350,00 |
| 481 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 20≤… | 500.000,00 |
| 482 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 3 | 115.990,00 |
| 483 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 4 | 150.840,00 |
| 484 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 5 | 212.740,00 |
| 485 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 6 | 220.680,00 |
| 486 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 8 | 268.030,00 |
| 487 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 10 (m³) | 217.130,00 |
| 488 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 12 (m³) | 232.240,00 |
| 489 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 2,5 (m3) | 122.730,00 |
| 490 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 3,5 (m³) | 135.940,00 |
| 491 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 4 (m³) | 151.050,00 |
| 492 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 4,5 (m³) | 162.380,00 |
| 493 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 6 (m³) | 176.540,00 |
| 494 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 8 (m³) | 188.800,00 |
| 495 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay Tek Helezonlu 9 (m³) | 203.900,00 |
| 496 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14 | 297.480,00 |
| 497 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3 | 87.500,00 |
| 498 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 4 | 142.430,00 |
| 499 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 6 | 170.070,00 |
| 500 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 8 | 262.000,00 |
| 501 | 07-03.Yem Karma ve Dağıtma Makineleri | Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 9 | 264.800,00 |
| 502 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 10,1-14 kW | 45.170,00 |
| 503 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 14,1-18 kW | 62.950,00 |
| 504 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 18,1-21 kW | 81.780,00 |
| 505 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 21 kW ‘tan fazla olanlar | 95.400,00 |
| 506 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 3-5 kW | 16.890,00 |
| 507 | 07-04.Yem Ezme Makineleri | Motor gücü 5,1-10 kW | 35.690,00 |
| 508 | 07-05.Yem Kırma Makineleri | Motor gücü 2,6-3 kW | 8.770,00 |
| 509 | 07-05.Yem Kırma Makineleri | Motor gücü 2-2,5 kW | 8.750,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 510 | 07-05.Yem Kırma Makineleri | Motor gücü 3,1-4 kW | 12.330,00 |
| 511 | 07-05.Yem Kırma Makineleri | Motor gücü 4,1-5 kW | 12.980,00 |
| 512 | 07-06.Silaj Paketleme Makineleri | Silaj Paketleme Makinası 500 kg | 500.000,00 |
| 513 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Sterilizasyon üniteleri - Süt güğümü  sterilizasyon cihazı, en az 9 üniteli | 227.100,00 |
| 514 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Sterilizasyon üniteleri - Süt soğutma tankı  sterilizasyon ünitesi, 2000 litreye kadar tanklar için | 77.800,00 |
| 515 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt boşaltma pompası - Süt boşaltma pompası,  kapasitesi 10,1-15 t/h | 36.300,00 |
| 516 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt boşaltma pompası - Süt boşaltma pompası,  kapasitesi 15,1 ve üstü | 38.900,00 |
| 517 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt boşaltma pompası - Süt boşaltma pompası,  kapasitesi 5 t/h’e kadar | 25.900,00 |
| 518 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt boşaltma pompası - Süt boşaltma pompası,  kapasitesi 5,1-10 t/h | 31.150,00 |
| 519 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt kabul tankı - Süt kabul tankı, 1000 lt,  kantarlı | 67.500,00 |
| 520 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt kabul tankı - Süt kabul tankı, 500 lt, kantarlı | 59.700,00 |
| 521 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 1201- 1600 litre, dikey | 103.800,00 |
| 522 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 1601- 2000 litre, dikey | 129.800,00 |
| 523 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 1601- 2000 litre, dikey, yarı silindirik | 160.900,00 |
| 524 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 1601- 2000 litre, yatay | 186.900,00 |
| 525 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 250- 400 litre, dikey | 46.700,00 |
| 526 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 401- 800 litre, dikey | 72.600,00 |
| 527 | 07-07.Süt Soğutma Tankları | Süt Soğutma Tankları - Manuel yıkamalı, 801-  1200 litre, dikey | 88.270,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 528 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Çift  sağım başlıklı, çift güğümlü | 11.320,00 |
| 529 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Çift  sağım başlıklı, tek güğümlü | 9.420,00 |
| 530 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Dört  sağım başlıklı iki güğümlü | 20.700,00 |
| 531 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Dört  sağım başlıklı üç güğümlü | 20.700,00 |
| 532 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Tek sağım başlıklı, çift güğümlü | 8.430,00 |
| 533 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Büyükbaş mobil süt sağım makineleri - Tek sağım başlıklı, tek güğümlü | 8.150,00 |
| 534 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Küçükbaş mobil süt sağım makineleri - Çift sağım başlıklı, tek güğümlü | 9.340,00 |
| 535 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Küçükbaş mobil süt sağım makineleri - Dört sağım başlıklı, çift güğümlü | 10.990,00 |
| 536 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Küçükbaş mobil süt sağım makineleri - Dört sağım başlıklı, tek güğümlü | 10.400,00 |
| 537 | 07-08.Süt Sağım Makineleri (Mobil/Yarı Sabit) | Küçükbaş mobil süt sağım makineleri - Tek sağım başlıklı, tek güğümlü | 6.750,00 |
| 538 | 08-01.Gübreleme Tankı ve Filtreler | Gübreleme Tankı ve Filtreler | 50.000,00 |
| 539 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, manuel, 4 çıta kapasiteli | 5.000,00 |
| 540 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, manuel, 6 çıta kapasiteli | 6.200,00 |
| 541 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli | 33.750,00 |
| 542 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli,  tam otomatik | 36.300,00 |
| 543 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli | 38.900,00 |
| 544 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli,  tam otomatik | 41.500,00 |
| 545 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli | 13.900,00 |
| 546 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli, tam otomatik | 28.800,00 |
| 547 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli | 19.600,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 548 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli,  tam otomatik | 29.800,00 |
| 549 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli | 25.300,00 |
| 550 | 09-01.Bal Süzme Makineleri | Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli,  tam otomatik | 31.100,00 |
| 551 | 09-02.Bal Dinlendirme Tankları | Bal dinlendirme tankı 101-200 kg lık | 5.000,00 |
| 552 | 09-02.Bal Dinlendirme Tankları | Bal dinlendirme tankı 201-300 kg lık | 5.580,00 |
| 553 | 09-02.Bal Dinlendirme Tankları | Bal dinlendirme tankı 301 ve 400 kg arası | 6.900,00 |
| 554 | 09-02.Bal Dinlendirme Tankları | Bal dinlendirme tankı 401 ve 500 kg arası | 8.300,00 |
| 555 | 09-02.Bal Dinlendirme Tankları | Bal dinlendirme tankı 50-100 kg lık | 5.000,00 |
| 556 | 09-03.Bal Tenekesi Isıtma Havuzu | Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 2 tenekelik | 8.400,00 |
| 557 | 09-03.Bal Tenekesi Isıtma Havuzu | Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 4 tenekelik | 10.800,00 |
| 558 | 09-03.Bal Tenekesi Isıtma Havuzu | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı,  10 tenekelik | 19.700,00 |
| 559 | 09-03.Bal Tenekesi Isıtma Havuzu | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı,  6 tenekelik | 13.700,00 |
| 560 | 09-03.Bal Tenekesi Isıtma Havuzu | Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı,  8 tenekelik | 17.400,00 |
| 561 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, 100 kg | 10.450,00 |
| 562 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, 150 kg | 12.860,00 |
| 563 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, 250 kg | 15.260,00 |
| 564 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 100 kg | 17.420,00 |
| 565 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 150 kg | 20.900,00 |
| 566 | 09-04.Çok Fonksiyonlu Bal Tankları | Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 250 kg | 23.550,00 |
| 567 | 09-05.Polen Kurutma Fırını | Polen kurutma fırını, 25 kg/gün kapasiteli | 12.020,00 |
| 568 | 09-05.Polen Kurutma Fırını | Polen kurutma fırını, 50 kg/gün kapasiteli | 14.660,00 |
| 569 | 09-06.Sır Alma Tezgahları | Çift kişilik sır alma tezgahı | 9.900,00 |
| 570 | 09-06.Sır Alma Tezgahları | Tek kişilik sır alma tezgahı | 7.200,00 |
| 571 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin,  Avcılık dahil) | 1 ton/gün kapasiteli | 152.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 572 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin,  Avcılık dahil) | 10 ton/gün kapasiteli | 500.000,00 |
| 573 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin,  Avcılık dahil) | 2 ton/gün kapasiteli | 190.000,00 |
| 574 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin,  Avcılık dahil) | 3 ton/gün kapasiteli | 275.500,00 |
| 575 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin,  Avcılık dahil) | 5 ton/gün kapasiteli | 361.000,00 |
| 576 | 10-01.Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin, Avcılık dahil) | 7,5 ton/gün kapasiteli | 456.000,00 |
| 577 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 2100 Lt | 25.000,00 |
| 578 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 2500 Lt | 27.500,00 |
| 579 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 3000 Lt | 32.500,00 |
| 580 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 3500 Lt | 37.500,00 |
| 581 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 4000 Lt | 38.000,00 |
| 582 | 10-02.Canlı Balık Nakil Tankı | 5000 Lt | 38.000,00 |
| 583 | 10-03.Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su  Ürünleri) | 100.000 yumurta kapasiteli | 8.450,00 |
| 584 | 10-03.Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su  Ürünleri) | 200.000 yumurta kapasiteli | 14.950,00 |
| 585 | 11-01-File sistemi (m2 Fiyatı) | %40 yoğunluklu | 4,50 |
| 586 | 11-01-File sistemi (m2 Fiyatı) | %45 yoğunluklu | 5,00 |
| 587 | 11-01-File sistemi (m2 Fiyatı) | %55 yoğunluklu | 5,50 |
| 588 | 11-01-File sistemi (m2 Fiyatı) | %60 yoğunluklu | 6,00 |
| 589 | 12-01.Otomatik Dümenleme Sistemi (Tarımsal İz Takip sistemi) | Otomatik Dümenleme Sistemi | 185.000,00 |
| 590 | 12-02.Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi | Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi | 185.000,00 |
| 591 | 12-03.Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi | Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi | 185.000,00 |
| 592 | 13-01.Tarım Römorkları | Çift dingilli - 3 ton kapasiteli | 96.000,00 |
| 593 | 13-01.Tarım Römorkları | Çift dingilli - 3,5 ton kapasiteli | 102.000,00 |
| 594 | 13-01.Tarım Römorkları | Çift dingilli - 4 ton kapasiteli | 108.000,00 |
| 595 | 13-01.Tarım Römorkları | Çift dingilli - 5 ton kapasiteli | 114.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 596 | 13-01.Tarım Römorkları | Çift dingilli - 6 ton kapasiteli | 135.000,00 |
| 597 | 13-01.Tarım Römorkları | Tek dingilli - 3 ton kapasiteli | 66.000,00 |
| 598 | 13-01.Tarım Römorkları | Tek dingilli - 3,5 ton kapasiteli | 68.000,00 |
| 599 | 13-01.Tarım Römorkları | Tek dingilli - 4 ton kapasiteli | 76.000,00 |
| 600 | 13-01.Tarım Römorkları | Tek dingilli - 5 ton kapasiteli | 83.000,00 |
| 601 | 13-01.Tarım Römorkları | Tek dingilli - 6 ton kapasiteli | 92.000,00 |
| 602 | 14-01.Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket  Sistemleri (5 kW’a kadar) | Toplam gücü 1000 W a kadar solar enerji  paketi | 32.000,00 |
| 603 | 14-01.Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar) | Toplam gücü 1001-2000 W arası solar enerji paketi | 50.000,00 |
| 604 | 14-01.Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar) | Toplam gücü 2001-3000 W arası Solar Sistemi Paketi | 72.000,00 |
| 605 | 14-01.Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar) | Toplam gücü 3001-4000 W arası Solar Sistemi Paketi | 92.000,00 |
| 606 | 14-01.Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket  Sistemleri (5 kW’a kadar) | Toplam gücü 4001-5000 W arası Solar Sistemi  Paketi | 115.000,00 |

**Genel Teknik Şartlar**

**MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ**

**GENEL TEKNİK ŞARTLAR**

Tarım makine ve ekipmanlarıyla yeni tarım teknolojilerinin desteklenmesi maksadıyla yapılacak destekleme ödemeleri kapsamında tedarikçi firmalar ile makine ve ekipmanlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

* 1. Makine ve/veya ekipmanların garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.
  2. Satıcı firma en az 10 (on) yıl süre ile yedek parça temin etmeyi garanti edecektir.
  3. Garanti süresi içerisinde işçilik ve malzeme hatalarından doğacak bilumum arıza ve aksaklıklardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Ancak yanlış bakım ve kullanımlardan dolayı meydana gelecek arıza ve aksaklıklar garanti kapsamı dışında kabul edilecektir.
  4. Garanti süresi içerisinde satıcı, garanti kapsamındaki arızaların giderilmesinde kullanılacak yedek parça ve malzemeleri bedelsiz olarak verecektir.
  5. Makine ve/veya ekipmanların ilk çalıştırılması tedarikçi tarafından yapılacak ve gerekiyorsa kullanımı konusunda tedarikçi firma tarafından eğitim verilecektir.
  6. İmalatçı veya ülkemizde yerleşik bulunan yetkili temsilcilerinin, ülkemizde yerleşik en az üç adet yetkili veya anlaşmalı (Noter onaylı) teknik servisi olacaktır. Ancak her halükarda bir coğrafi bölgede yetkili veya anlaşmalı teknik servisi olmayan üretici veya yüklenici firmaların servislerinin olmadığı coğrafi bölgelerdeki hibe başvuruları kabul edilmeyecektir. Örneğin bir firmanın toplam 3 servisi olmasına rağmen hibe desteklemeleri kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizdeki illerden biri olan Erzurum ilimize satış yapabilmesi için bu bölgedeki herhangi bir ilde yerleşik en az bir adet servisinin bulunması şarttır. Yatırımcılar hibe sözleşmesi aşamasında yüklenicilerden alınacak servis bilgilerinin olduğu listeyi başvuru dosyası ekinde il müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.
  7. Fatura bedelinin içerisinde yer almayan montaj bedeli için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Her durumda ödenecek miktar referans fiyat üzerinden belirlenen destekleme tutarı ile kısıtlıdır.
  8. Makine ve/veya ekipmanların Türkçe olarak hazırlanmış kullanım ve bakım kılavuzları bulunacaktır.
  9. İl müdürlükleri gerekli görmeleri halinde hibe ödemesi yapılacak makine ekipmanların test raporu veya deney raporu uygunluğunu kontrol etme hakkına sahiptir. “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamına giren makine ekipmanlar için deney raporu; bu yönetmelik kapsamında olmayanlar için ise ilgili kurum/kuruluş tarafından verilen test raporu alınır. Test/deney raporuna göre uygun olmadığı tespit edilen makine ekipman için hibe ödemesi yapılmaz.
  10. Destekleme kapsamındaki bütün ithal makine ve/veya ekipmanların imalatçıları veya ülkemizde bulunan yerleşik yetkili temsilcileri tarafından 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan CE İşareti Yönetmeliğine göre AT Uygunluk Beyanı belgelerini ibraz etmeleri ve ürünlerine CE işareti koymaları gerekmektedir.
  11. Yurt dışında kendi adı ve markası ile üretim yaptıran firmalar imalatçı olarak kabul edilecek, AT uygunluk beyanı, CE işareti ve test raporlarını kendi marka ve modellerine uygun olarak beyan edeceklerdir.
  12. Ek-1a da “Hibe Desteği Kapsamında Yer Alan Makine Ekipman Listesi”nde bulunmasına reğmen aşağıda bilgi formu bulunmayan makine ve ekipmanlar için gerekli teknik şartların tespiti il referans fiyat komisyonu tarafından yapılacaktır.

# Bilgi Formları

**SINIF 01-TOPRAK İŞLEME MAKİNELERİ**

**01/1-Diskaro (Diskli Tırmık) Bilgi Formu\***

* + - Diskli tırmığın (diskaro) veya büyük diskli tırmığın (goble diskaro) işleyici organları 400- 850 mm çapında ve 3-8 mm kalınlığında, kenarları düz ya da kesikli, kendi kendine bilenen, iç bükey çelik diskler şeklinde olup tek ve çift sıralı olabilmektedir.
    - Toprağı keserek işleyen diskli tırmıklar pulluğun işini tamamlamak, anız bozmak, hasattan sonra bitki artıklarıyla yabani otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır. Diskin keskin kenarlarından geçen düzlem daima dik olup, yön açısı kademesiz olarak 0-20 derece arasında değiştirilebilir. Diskler, tek tek ana şasiye bağlı veya batarya denilen gruplar halindedir. Bir batarya çelik bir mil üzerine tespit edilen disklerden meydana gelir.

### Diskli tırmık yatırımcının traktör beygir gücüne uyumlu olmak şartı ile 48 tekli diske kadar alınabilir. Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + - **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
      * Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
      * Traktör kiralanması kabul edilmez.
      * Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
      * Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
      * Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır.Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 01/2-Goble Diskaro Bilgi Formu\*

* + Ağır Diskli tırmık (Goble Diskaro), ekim öncesinde toprağı keserek parçalayan, anız bozma yabancı ot mücadelesi ve tırmıkların yetersiz olduğu ağır toprak koşullandırma kullanılabilmek amacıyla imal edilmiştir.

### Ağır Diskli tırmıklar (Goble Diskaro) için kendisine ait en az 15 dekar, hidrolik olarak katlanabilenler için kendisine ait en az 20 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 01/3-Kültivatör-Merdane Kombinasyonu Bilgi Formu\*

* + Kültivatör toprağı devirmeden işleyen ikincil toprak işleme aleti olup toprağı kesmek, kabartmak, kesekleri kırmak, yabancı ot mücadelesi yapmak, vb. amaçlarla kullanılmaktadır. Hafif tip kültivatör (S ayaklı) ile merdaneli kombinasyonları destek kapsamındadır.
  + Toprak merdaneleri toprak işlemeden sonra kabarmış ve hacim kazanmış toprağın biraz sıkıştırılarak nem kaybının azaltılması, keseklerin ufalanması ve yüzeyin düzeltilmesi maksadı ile kullanılan, silindir formunda, çekilerek veya asılarak taşınan bir toprak işleme aletidir.

### Bütün kültivatörler-merdane kombinasyonları için kendisine ait en az 10 dekar, hidrolik olarak katlanabilen kültivatörler-merdane kombinasyonları için kendisine ait en az 20 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 01/4-Rotovatör Bilgi Formu\*

* + Toprak frezesi (rotovatör) toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve parçalar. Tarla yüzeyindeki yabancı otları ve bitki saplarını keserek parçalar ve toprağa karıştırır. Kuyruk milinden hareket alarak çalışan, gerek yatay düzlemde gerekse düşey düzlemde dönen organlara sahip toprak işleme makineleridir.

### Kendisine ait en az 5 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

**SINIF 02-EKİM, DİKİM, BAKIM MAKİNE VE EKİPMANLARI**

**02/1- Üniversal Ekim Makineleri (Sıraya Ekim Makineleri)**

**Bilgi Formu\***

* + Üniversal ekim makineleri, genellikle dar sıra aralığı mesafelerde ekilen tahılların ekiminde kullanılan ve sıra üzerinde tohumları kesintisiz olarak açılan çizilere bırakan makinalardır. Bu makinalar genellikle tohumu gübreli ve gübresiz tarlaya birlikte atabilen kombine ekim makinalarıdır. Traktörle asılır veya çekilir olarak kullanılabilen makinelerdir.
  + Mekanik, kombine ve üniversal ekim makineleri de bu kapsamda değerlendirilir.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/2-Pnömatik Ekim Makineleri Bilgi Formu\*

* + Pnömatik ekim makineleri (hassas ekim makinaları), genellikle çapa bitkileri olan ve geniş sıra aralığı mesafelere ekilen mısır, şekerpancarı tohumlarının ekiminde kullanılır. Burada

sıra üzeri mesafe de sıraya ekim yönteminden farklı olarak 15-25 cm mesafelerdedir. Mekanik hassas ekim makinaları yanında düşük ya da yüksek basınçla çalışan pnömatik hassas ekim makinaları da bulunmaktadır. Bunlarda her bir sıraya ekim yapılabilen ayrı ayrı ekici üniteler vardır. Bu ünitelerin her birinin ayrı deposu bulunmaktadır. Hassas ekim makinalarıyla sıra üzeri ekim mesafesinin ayarlanabilme olanağı vardır. Ekim makinası üzerinde ayrı gübreleme sistemi de bulunabilir. Traktörle asılır veya çekilir olarak kullanılabilen makinelerdir.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/3-Sıra Arası Çapa Makineleri Bilgi Formu\*

* + Sıraya ekili pancar, mısır, tütün, ayçiçeği, domates, patates ve çilek gibi bitkilerin aralarını çapalayan, çapalama ile birlikte gübre de atabilen, katlanabilir özellikte de olabilen, gübreli veya gübresiz olan tiplerine de destek verilir.
  + Gübreli veya gübresiz çapalama yapan en az 2 sıralı, frezeli, yaylı veya sabit sıra arası çapalama makinelerine destek verilir.

### Kendisine ait en az 5 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/4-Patates Dikim Makineleri Bilgi Formu\*

* + Tekerleklerinden veya traktörden güç kaynağından hareket alarak değişik çap ve boyuttaki patates yumrularını, çizi açıcıların açmış olduğu kanallara serbest düşme ile istenilen derinlikte kesintisiz olarak toprağa bırakan, örten ve traktörle kullanılan asılı tip bir makinadır.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörünmülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/5-Motorlu Çapa Makineleri Bilgi Formu\*

* + Meyve-sebze tarımının yapıldığı özellikle küçük ölçekli ve engebeli arazilerde toprak işleme, çapalama gibi işlemlerde kullanılan tekerleksiz ya da en fazla iki tekerlekli dizel motorlu veya benzin motorlu çapa makinelerini kapsar.
  + Literatürde geçen dizel veya benzin motorlu toprak frezeleri, motorlu toprak kültivatörleri ve iki tekerlekli motorlu çapa makineleri de bu kapsamda değerlendirilir.
  + Motorlu çapaların; en az 5,5 en fazla 9 BG gücünde olanlarına destek verilir.
  + 9 BG’den daha yüksek güce sahip olan motorlu çapa makinelerinin devir sayılarında oynamalar yapılarak 5,5-9 BG güç aralığına getirilmiş olanları hibe kapsamı dışındadır.

### Kendisine ait en az 3 dekar bağ-bahçe, sebze, süs bitkisi arazisi veya 1 dekar sera alanı olan yatırımcılar bu makine için başvuru yapabilirler. *\**

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/6-Dal Parçalama Makineleri Bilgi Formu\*

* + Dal parçalama makineleri; traktör kuyruk milinden hareketli, meyve bahçelerinde dolaştırılarak budama sonrası bağ-bahçedeki dal ve aksamları parçalayıp öğüten makinelerdir.

### Traktör kuyruk milinden hareketli makineler için kendisine ait en az 10 dekar, diğerleri için en az 3 dekar bağ-bahçe arazisi olmayanlar bu makineler için başvuru yapamazlar. \*

* + **Elektrik veya dizel-benzin motorlu dal öğütme makineleri hariç bu makineler için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/7- Akülü Budama Makasları Bilgi Formu\*

* + Makine, bağ ve bahçelerde bulunan dalların budanması, ağaç ve ağaç dallarının kesimi ve doğranması işlerinde kullanılmaktadır.

### Kendisine ait en az 3 dekar bağ-bahçe arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.*\**

\*Konusuyla ilgili Bakanlık kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 02/8-Motorlu Tırpanlar Bilgi Formu\*

* + Motorlu tırpan, üzerindeki motordan tahrik edilerek çalışan, naylon ipli veya döner bıçaklı biçme organları ile biçme yapabilen, askı takımıyla sırtta veya yanda taşınan bir biçme makinesidir.
  + Motorlu tırpan sırtta askı sistemiyle taşındığı gibi bel seviyesinde de taşınabilmektedir. Makine ile çalı, diken, ot, vb. biçme işlemleri yapılabilmektedir.

### Kendisine ait en az 3 dekar bağ-bahçe arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

**SINIF 03-GÜBRELEME MAKİNELERİ**

**03/1-Organik (Çiftlik) Gübre Dağıtma Makineleri Bilgi Formu\***

* + Bu kapsamda en az bir dingili hidrolik veya pnömatik olarak frenlenebilen, traktörle çekilen ve kuyruk milinden hareketli, en az 3 m³ en fazla 20 m³ kapasiteli, organik katı veya sıvı çiftlik gübresini tarlaya dağıtmak üzere tasarlanmış, katı gübre taşıma ve dağıtma römorkları ile sıvı gübre taşıma ve dağıtma tanklarına destek verilmektedir. **Frenleme sistemine sahip olmayan makineler destek kapsamında değildir.**

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin Listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 03/2-Kimyevi Gübre Serpme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Bu kapsamda asılır, traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan minimum depo hacmi 400 litre olan tek ve çift diskli makineler ile traktör tarafından çekilir tekerlekli ve çift diskli makinelere destek verilir. Bütün gübre dağıtma makinelerinde karıştırıcı mil olması zorunludur.

### Asılır tip makineler için kendisine ait en az 10 dekar, çekilir tip makineler için kendisine ait en az 30 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin Listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

**SINIF 04-İLAÇLAMA MAKİNELERİ**

**04/1-Atomizörler Bilgi Formu\***

* + Atomizörler traktöre üç noktadan bağlı veya çekilir tipte olabilirler, ilaçlamayı kendi bağımsız motoruyla da yapabilir. Sera, tarla, bağ, bahçe ve diğer tarımsal ürünlerin ilaçlamasında kullanılan her türlü atomizörler ile örtü altı veya açık alan sisleyicileri ve ULV makinelerine de hibe desteği verilir

### Sabit veya el arabası üzerinde insan gücüyle taşınabilen tabancalı atomizörler, küçük tip ULV cihazları ve atomizörler için başvuru sahibinin kendisine ait en az 3 dekar arazisi veya 2 dekar serası veya 3 dekar bağ-bahçesi veya 2 dekar süs bitkileri arazisi olması şarttır. \*

* + **Traktöre üç noktadan bağlı, diğer araçlarla çekilen tiplerine büyük tip ULV cihazları da dahil olmak üzere başvuru sahibinin kendisine ait 15 dekar arazisi veya 10 dekar serası veya 10 dekar bağ-bahçesi veya 10 dekar süs bitkileri arazisi olması şarttır. \***

### Traktör yardımıyla kullanılan atomizörler başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru sahibinin traktörü olması veya leasing ile alınmış traktörünün bulunması şarttır. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.

* + - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
5. Bakanlığımız Gıda Kontrol ve Genel Müdürlüğü tarafından zirai mücadele alet ve makinelerine verilen ruhsata sahip olmalıdır.

### 04/2-Pülverizatörler Bilgi Formu\*

* + Pülverizatörler traktöre üç noktadan bağlı veya çekilir tipte olabilirler, ilaçlamayı kendi bağımsız motoruyla da yapabilir. Sera, tarla, bağ, bahçe ve diğer tarımsal ürünlerin ilaçlamasında kullanılan her türlü pülverizatör ile örtü altı veya açık alan sisleyicileri ve ULV makinelerine de hibe desteği verilir

### Sabit veya el arabası üzerinde insan gücüyle taşınabilen tabancalı pülverizatörler, küçük tip ULV cihazları ile her türlü sırtta taşınan pülverizatörler için başvuru sahibinin kendisine ait en az 3 dekar arazisi veya 2 dekar serası veya 3 dekar bağ- bahçesi veya 2 dekar süs bitkileri arazisi olması şarttır. \*

* + **Traktöre üç noktadan bağlı, diğer araçlarla çekilen tiplerine büyük tip ULV cihazları da dahil olmak üzere başvuru sahibinin kendisine ait 15 dekar arazisi veya 10 dekar serası veya 10 dekar bağ-bahçesi veya 10 dekar süs bitkileri arazisi olması şarttır. \***

### Traktör yardımıyla kullanılan pülverizatör başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru sahibinin traktörü olması veya leasing ile alınmış traktörünün bulunması şarttır. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.

* + - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
5. Bakanlığımız Gıda Kontrol ve Genel Müdürlüğü tarafından zirai mücadele alet ve makinelerine verilen ruhsata sahip olmalıdır.

**SINIF 05-HASAT, HARMAN MAKİNE VE EKİPMANLARI**

**05/1-Balya Makineleri Bilgi Formu\***

* + Balya makinesi, daha önce biçilen ve tarlada kuruyan çayır, yonca gibi yem bitkilerinin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur. Balya makinelerinin haşbaylı ve haşbaysız modelleri destekleme kapsamındadır.

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olmayan yatırımcılar bu makine için başvuruda bulunamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirkette ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/2-Balya Streçleme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Balya streçleme makinası, traktör hidrolik sisteminden tahrik edilmekte olup, önceden rulo şeklinde balyalanarak (yonca, ot, buğday sapı) tarla yüzeyinde bırakılan materyali yükleme çatalı ile otomatik olarak kaldırıp streç ile kaplayarak dış ortam ile ilişkisini kesen ve bu şekilde silaj yapan, üzerinde yükleme, sarma, kesme ve boşaltma tertibatları bulunan, lastik tekerlekli bir makinadır.

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olmayan yatırımcılar bu makine için başvuruda bulunamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirkette ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/3-Biçer/Biçer Bağlar Bilgi Formu\*

* + Biçer bağlar, üç nokta askı düzeni vasıtası ile traktöre bağlanan ve kuyruk milinden hareketle çalıştırılan bir ekin biçme ve bağlama makinesidir.
  + Biçer bağlar her arazide yetişebilen bütün tahıllar için aynı kapsamda kullanılır.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olmayan yatırımcılar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralaması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır.Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/4-Sap Toplamalı Saman Makineleri Bilgi Formu\*

* + Sap Toplamalı Saman Makinası, hareketini traktör kuyruk milinden alan ve bir çift lastik tekerlek üzerinde taşınan çekilir tip bir makinadır.
  + Sap toplamalı saman makinesi; hasattan sonra tarla yüzeyine bırakılan, hububat, baklagil ve yem bitkilerinin saplarını toplayarak saman haline getirip bir römorka yükleyen makinedir.
  + Sap toplamalı saman makineleri çeki tertibatıyla traktöre veya biçerdövere bağlanır. Çekilir tip makinelerdir.

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü veya biçerdöveri bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör veya biçerdöver ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün veya biçerdöverin ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Biçerdöver veya traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise biçerdöver veya traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/5-Çayır Biçme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan, düz bıçaklı (parmaklı), tamburlu ve diskli tip çayır biçme makineleri bu kapsamda değerlendirilir. Traktör kuyruk milinden hareketli diskli çayır biçme makinelerinın; hasat edilen otu aynı anda ezen ve parçalayan üniteye (şartlandırıcılı veya koşullandırıcılı) sahip olan tiplerine de destek verilir.

### Traktör bağlanan tipler için kendisine ait en az 15 dekar arazi varlığı olan bu makineye başvuru yapabilir. *\**

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/6-Fındık Toplama Makineleri Bilgi Formu\*

* + Fındık toplama makineleri, hareketini traktör kuyruk milinden alarak çalışan vakumlu toplayıcılar, mekanik toplayıcılar ile yaya kontrollü kendinden motorlu mekanik ve sırtta taşınan kendinden motorlu vakumlu toplayıcılara destek verilir.
  + Traktöre bağlanan vakumlu toplayıcılar fındıkları en az 50 m mesafeden toplayabilmelidir.

### Kendisine ait en az 3 dekar fındık bahçesi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makinenin traktörle kullanılanları için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/7- Fındık Harman Makineleri

* + Fındık harman makineleri: Bu kapsamda hareketini traktör kuyruk milinden alarak çalışan ve traktörle çekilerek taşınan, vakum etkisiyle fındıkları en az 10 m mesafeden toplayabilen, topladığı fındıkları zürufundan, taşından ve toprağından ayıran, çıkan ürünü çuvallayan ve en az 1500 kg/h kapasiteli mobil makinelere destek verilmektedir.

### Kendisine ait en az 3 dekar fındık bahçesi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/8-Kabak Hasat Makineleri

* + Kuyruk milinden tahrikli, yerden toplamalı, depolu Kombine Kabak Hasat Makinası; yerdeki kabağı kendisi toplayarak besleyen, ayırma ünitesinde kabaktan çekirdeği ayrıştıran ve bir depoda toplayarak istenilen yere boşaltan bir makinadır.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + - **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
      * Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
      * Traktör kiralanması kabul edilmez.
      * Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
      * Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
      * Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/9-Mısır Silaj Makineleri Bilgi Formu\*

* + Mısır silaj makineleri traktör kuyruk milinden hareket alan makinelerdir. Bu kapsamda, tek veya çift sıralı silajlık mısır hasat makinelerine ve sıra bağımsız olan mısır hasat makinelerine hibe desteği verilir.
  + Mısır silaj makinesi başvurusunda ise silajlık mısır ekilişi ÇKS kaydında görülmelidir.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/10-Ot Silaj Makineleri Bilgi Formu\*

* + Ot silaj makinası, biçilmeyen ya da biçilmiş, kısmen nemi azaltılmış tarlada bulunan yem bitkilerini bıçakları sayesinde doğrayıp helezon sistemine iletmekte, oradan fana ve hava akımı sayesinde helezon boruyla römorka aktarma işini gerçekleştirmektedir.
  + Ot silaj makinesi başvurusunda yem bitkisi ekilişi ÇKS kaydında görülmelidir.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/11-Ot Toplama Makineleri

* + Ot toplama makinası, tarlada biçilmiş otun toplanması ve alt üst edilmesinde kullanılan bir makinadır.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/12-Pancar Hasat Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktörle çekilen tek ve çift sıralı pancar söküm makineleri hibe desteği kapsamındadır.
  + Traktörle çekilir tip, traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan, baş kesen ve söken, bir sonraki sırada yaprak kesen, sökülen pancarı temizleyen, üzerinde bulunan depoya dolduran ve boşaltma ünitesine sahip bir pancar hasat makinesidir.

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olanlar bu makine için başvuru yapabilirler. *\**

* + **Traktörle çekili olanlar için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/13-Patates Hasat Makineleri Bilgi Formu\*

* + Sıraya ekilmiş patatesleri söken ve buna ilaveten ayırma, iletme, depolama ve yükleme işlerinden birini, birkaçını veya tamamını bir arada yapan, traktörle çekilen makinelerdir. Bu makineler 3 tiptir:
    - Pulluk tipi sökücülü olanlar: En basit olanıdır. Soklu pulluk gövdesi yerine yerleştirilen sökücü organ sıraların ortasından giderek onu her iki tarafa devirip patatesleri yukarı çıkarır.
    - Santrifüjlü sökücüler: Traktörün kuyruk milinden hareket alan bir sökücü organ düşük hızla dönerken toprak ve patatesleri yana doğru fırlatır. Bu sırada topraktan ayrılan patatesler sıra halinde dizilir.
    - Elekli ve/veya paletli sökücüler: Bunlar da iki çeşittir. Birincisi tam otomatik patates hasat makineleri, diğeri ise tarlaya atan patates hasat makineleridir.
  + Patates söküm makinelerinden pulluk tipi sökücü, santrifüjlü sökücü veya elekli patates söküm makineleri tiplerine hibe desteği verilir.

### Kendisine ait en az 10 dekar arazisi olanlar bu makine için başvuru yapabilirler. \*

* + **Traktörle çekili olanlar için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin Listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/14-Akülü Çay Hasat Makineleri Bilgi Formu\*

* + Çay hasat makineleri, işlenmeye uygun çay yapraklarını, tomurcukları toplamak üzere tasarlanmıştır. Makine üzerinde bulunan makaslar, sürgünlerin doğru yerden kesilmesini sağlıyor. Tutamak yardımıyla tek elle çayların üstünden geçirerek yaprakların kesilmesini sağlanmaktadır. Keskin bıçaklar tek hamlede hasadı gerçekleştirmektedir. Üzerinde bulunan hazne genellikle plastikten yapılırken, bazılarında torba şeklinde bölme yer almaktadır. Birkaç kilogram ağırlığında olan çay toplama makineleri, tek kişi tarafından kolaylıkla taşınarak çay hasadı gerçekleştirilebilmektedir.

### Akülü çay hasat makineleri için kendisine ait en az 2,5 dekar çay bahçesi olmayanlar bu makineler için başvuru yapamazlar. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/15-Ağaç Gövdesi ve Dal Silkeleme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Titreşimle çalışan ve zeytin, fındık, badem veya meyve ağaçlarından ürünlerin toplanmasını sağlayan makinelerdir. Diğer sert kabuklu yemişler de bu kategoride değerlendirilir.
  + Hasat makinelerinin elde ve sırtta taşınabilenleri ile traktöre bağlı olarak çalışan gövde silkeleme makineleri hibe desteği kapsamındadır.

### Traktöre bağlanarak çalıştırılan gövde sallama makineleri için kendisine ait en az 3 dekar zeytin, fındık, badem veya meyve bahçesi olmayan; elde ve/veya sırtta taşınan makineler için ise kendisine ait en az 0,5 dekar bahçesi olmayanlar bu makineler için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/16-Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri Bilgi Formu\*

* + **Biçerdövere Montajlı Sap Toplamalı Saman Makineleri** hareketini biçerdöver motorundan almaktadır. Biçerdöverin arka kısmında monte edilen bu üniteye, sarsaklardan gelen saplar büyük batöre, alt eleklerden gelen saplar ise küçük olan ikinci batöre gelmektedir. Bu iki bölgede kıyılan saplar, saman haline getirilerek bir elevator ve karıştırcı yardıumıyla bir fan yardımıyla biçerdöverin arka çeki kancasına takılan kapalı bir römorka aktaran bir makinadır.

### Kendisine ait en az 20 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece biçerdöveri olanlar veya leasing ile alınmış biçerdöveri bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda biçerdöver ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Biçerdöver ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Biçerdöver kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile biçerdöverin veya biçerdöverin ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında biçerdöverin mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Biçerdöver mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise biçerdöver sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise biçerdöver mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/17-Çekilir Tip Harman Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktör kuyruk milinden mafsallı mil ile tahrik edilen, çekilerek çalışan harmanlama makineleridir. Daha önceden hasat edilmiş başaklı veya daneli saplar tarladan toplanarak harman edilir. Kuru otları ise saman haline getiren ve samanı hava ile saman sevk borusundan dışarı ya da tarım arabasına atan modelleride bulunan bir makinadır.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazi varlığı olanlar bu makine için başvuru yapabilirler.

***\****

### Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.

* + - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 05/18 Fasulye Hasat ve Harman Makineleri

* + Fasulye hasat makinesi, hareketini traktör kuyruk milinden alarak çalışan, fasulyeyi köklerinden sökerek tarlaya namlu halinde bırakan bir makinedir.
  + Fasulye harman makinesi, hareketini traktör kuyruk milinden alarak çalışan, tarlada biçilmiş halde bulunan başaklı hububatları toplama sistemi ile içine alarak harmanlayan daha sonra da saman ve daneyi birbirinden ayırarak daneyi üzerinde bulunan depoda biriktiren, samanı da aspiratör ile arkasında bulunan tarım arabasına ileten, lastik tekerlekler üzerinde taşınan bir makinedir.

### Kendisine ait en az 15 dekar arazisi olanlar bu makine ve ekipman için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

**SINIF 06-ÜRÜN İŞLEME MAKİNELERİ**

**06/1-Ceviz, Badem ve Antep Fıstığı Soyma Makineleri Bilgi Formu\***

* + Bu kapsamda ceviz, badem ve antep fıstığı için geliştirilen soyma ve kırma makinelerine destek verilir. Bu tip makineler 220 V veya 380 V elektrikle çalışan, elektrik motoru ile tahrik edilen üzerinde kendi deposu bulunan ve depo hacmi 400 litreyi geçmeyen, rendeli ve sehpalı tipleri bulunabilen mobil makinelerdir. Traktör kuyruk milinden tahrikli yüksek kapasiteli makineler hibe desteği kapsamı dışındadır.

### Kendisine ait en az 3 dekar ceviz, badem veya antep fıstığı bahçesi olmayanlar bu makineler için başvuru yapamazlar\*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 06/2-Fındık ve Ceviz Kurutma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Ürünün nem oranını depolamada istenilen düzeye düşürmek için sıcak hava üflemeli kazan sistemi makinelerdir.
  + Bu makinelerin sabit ve hareketli olanları için başvuru kabul edilmektedir.
  + Elektrik, katı yakıt veya LPG ile çalışan, ürün nem seviyesini saatte en az %1 oranında düşürebilen makineleri kapsamaktadır.
  + Makinenin çalışması için zorunlu yükleme ve boşaltma parçaları da makine ile aynı fatura içerisinde olmak şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.
  + Kurutma makineleri yatay ya da dikey olabilir. Ürün kurutma makineleri ile birlikte bir adet uygun tarzda nem ölçme cihazı bulunmalıdır.
  + Badem, vb. sert kabuklu meyveler için yapılan başvurular da bu kapsamda değrlendirilir.

### Kendisine ait en az 3 dekarlık fındık veya ceviz bahçesi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 06/3-Meyve Sebze Kurutma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Ürünün nem oranını depolama için istenilen düzeye düşürmek için kullanılan, sadece elektrikle çalışan ve ısıtma gücü 500-watt ile 10 kW arasındaki makineler bu kapsamda değerlendirilir.
  + Bu makinelerin sabit olanları için başvuru kabul edilmektedir.
  + Kurutma makinesi 220 V ve 50 Hz şebeke elektriği ile çalışabilmeli ve 30-90°C arasında sıcaklık ayarı yapabilmelidir. Ayrıca 0-24 saat aralığında zaman ayarı olmalıdır. Kurutma tepsileri 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

### Kendisine ait en az 3 dekar meyve ve sebze bahçesi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 06/4-Tahıl Kurutma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Ürünün nem oranını depolama için istenilen düzeye düşürmek amacıyla kullanılan sıcak hava üflemeli kazan sistemi makinelerdir.
  + Bu makinelerin sabit ve hareketli olanları için başvuru kabul edilmektedir.
  + Tahıl kurutma makinelerinde kullanılan yakıt türüne bakılmaksızın sadece yükleme haznesi hacmi dikkate alınacaktır. Destekler 10 m³-15 m³ depo kapasiteli makinelere verilmektedir. Verilen destekleme fiyatlarına ürün doldurma ve boşaltma helezonu veya konveyörleri dahildir. Bu nedenle söz konusu üniteleri olmayan makinelere destek verilmeyecektir. Kurutucular, en az mısır ve pirinç kurutmaya uygun olduğuna dair test raporuna sahip olmalıdır.
  + Makinenin çalışması için zorunlu yükleme ve boşaltma parçaları da makine ile aynı fatura içerisinde olmak şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.
  + Farklı yakıtlarla çalışanlar için başvuru yapılabilir.
  + Kurutma makineleri yatay ya da dikey olabilir. Ürün kurutma makineleri ile birlikte bir adet uygun tarzda nem ölçme cihazı olmalıdır.

### Kendisine ait en az 20 dekarlık mısır, çeltik, ayçiçeği veya kabak çekirdeği arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 06/5-Üzüm Serme ve Toplama Makineleri Bilgi Formu\*

* + Daha önceden toplanan üzümü, araziye serilmesine veya toplanmasına yarayan makinelerdir. Ayrıca yıkayan modelleride bulunmaktadır.

### Kendisine ait en az 3 dekar meyve ve sebze bahçesi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 06/6-Zeytinyağı Depolama Tankları Bilgi Formu\*

* + Zeytinyağı çevredeki kokuları emebilme özelliğine sahip bir ürün gibi davranır. Bu durum, zeytinyağını doğrudan yağın karakterini etkileyecek yabancı maddelerden uzak tutulmasını çok önemli hale getirmektedir. Ayrıca, hava, ışık, ısı, su ve çok fazla tortu gibi diğer faktörler de yağın kalitesini etkileyebilmektedir. Örneğin ışık, zeytinyağının raf ömrünü kısaltarak oksidasyon sürecini hızlandırmaktadır. Bu nedenlerle zeytinyağları için depolama tankları kullanılmaktadır.
  + Zeytinyağı depolama tankları yükek kaliteli gıda sınıfı standardına uygun paslanmaz çelikten üretilmelidir.

### Kendisine ait en az 3 dekar zeytin bahçesi olmayanlar bu makineler için başvuru yapamazlar\*

**Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:**

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 07-HAYVANCILIK MEKANİZASYONU MAKİNE VE EKİPMANLARI

**07/1-Gübre Seperatörü Bilgi Formu\***

* + Gübre yönetimi makinelerinden biri oln gübre seperatörlerini kapsamaktadır.
  + Gübre seperatörlerinin 10-60 m³/h kapasiteli olanları destek kapsamındadır.

### Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin başvuru tarihinden önce kendi adlarına kayıtlı en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş hayvana sahip olmaları gerekmektedir. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/2-Sabit Yem Karma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Sabit yem karma makineleri; en az 0,5 m³ depo hacmine sahip olan, hareketini bir elektrik motorundan veya traktör kuyruk milinden alan ve sabit olarak çalışan makineleri kapsar.

### Sabit yem karma makineleri için en az 3 büyükbaş veya 10 küçükbaş, depo hacmi 3mt ve daha büyük olan ve en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş hayvan varlığı olanlar müracaat edebilirler. \*

* + **Bu makinelerin traktöre bağlanan tipleri için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvurudosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/3-Yem Karma ve Dağıtma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Yem karma ve dağıtma makineleri (römorkları); traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan ve yem karıştırma ve dağıtma ünitelerinin her ikisini de ihtiva eden makinalardır. Yem karma ve dağıtma makinelerinin depo hacmi 2 m³ ve daha büyük hacimli olanlarının; en az bir dingilli, traktörle çekilen ve hareketlerini traktör kuyruk milinden almaları zorunludur. Depo hacmi 2 m³’ten küçük makineler yem dağıtma düzenine sahip olmak koşuluyla asılır ve elektrik motorundan tahrikli olabilirler.

### Yem karma ve dağıtma römorkları için en az 3 büyükbaş veya 10 küçükbaş, depo hacmi 3mt ve daha büyük olan ve en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş hayvan varlığı olanlar müracaat edebilirler. \*

* + **Bu makinelerin traktöre bağlanan tipleri için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvurudosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/4-Yem Ezme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktör kuyruk milinden veya elektrik motorundan tahrikli yem ezme makineleri bu kapsam dahilindedir.

### Yem ezme makineleri depo hacmi 3mt ten küçük olan ve en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş hayvan varlığı olanlar müracaat edebilirler. \*

* + **Bu makinelerin traktöre bağlanan tipleri için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvurudosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/5-Yem Kırma Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktör kuyruk milinden veya elektrik motorundan tahrikli yem kırma makineleri bu kapsam dahilindedir.

### Yem kırma makineleri ile depo hacmi 3mt ten küçük olan ve en az 3 büyükbaş veya 10 küçükbaş hayvan varlığı olanlar müracaat edebilirler. \*

* + **Bu makinelerin traktöre bağlanan tipleri için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvurudosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/6-Silaj Paketleme Makineleri Bilgi Formu\*

* + Traktör kuyruk milinden veya elektrik motorundan tahrikli silaj paketleme makineleri bu kapsam dahilindedir.
  + Balyalanmış yem bitkileri silaj yapılmak amacıyla hava almayacak biçimde paketlenir ve belirli bir süre geçtikten sonra bu paketler açılarak taze ve besin değeri yüksek silaj şeklinde hayvanlara yedirilir. Özellikle yuvarlak balyalara uygulanan bu yönemde yuvarlak balyalar ince, hava geçirmeyen plastik bir örtüyle sarılır. Bu paketleme işlemi için özel balya paketleme makinaları yapılmıştır.

### Silaj paketleme makineleri için en az 10 büyükbaş veya 40 küçükbaş hayvan varlığı olanlar müracaat edebilirler. \*

* + **Bu makinelerin traktöre bağlanan tipleri için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvurudosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 07/7-Süt Soğutma Tankları

**Bilgi Formu\***

* + Bu kapsamda yatay ve dikey süt soğutma tankları, süt kabul tankları, süt boşaltma pompaları, süt soğutma tankı sterilizasyon cihazları, süt güğümleri için sterilizasyon makinelerine destek verilmektedir.
  + Süt soğutma tankları (kontrol panosu hariç), süt kabul tankları, süt pompaları ve süt güğümü sterilizasyon cihazları AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Süt soğutma tanklarında sütün sıcaklığını gösteren dijital termometre bulunmalıdır.

### Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin başvuru tarihinden önce kendi adlarına kayıtlı en az 5 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvana sahip olmaları gerekmektedir. \*

* + **Bu kapsamda satın alınacak bu bilgi formunda bahsi geçen yerli veya ithal bütün makine ve ekipmanlar için 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar (Bakanlıkça deney sevki yapılması şartı ile) tarafından verilmiş deney raporlarının bulunması zorunludur.**

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
5. Deney Raporu

### 07/8-Süt Sağım Makineleri (mobil/yarı sabit)

**Bilgi Formu\***

* + Bu kapsamda mobil ve yarı sabit süt sağım makinelerine destek verilmektedir.
  + Süt sağım makineleri büyükbaş veya küçükbaş hayvanların sağımında kullanılmak üzere üretilmiş mekanik veya elektronik pulsatörlü, alüminyumdan veya AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş süt güğümleri bulunan mobil veya yarı sabit makineleri kapsamaktadır.

### Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin başvuru tarihinden önce kendi adlarına kayıtlı en az 5 büyükbaş veya 20 küçükbaş hayvana sahip olmaları gerekmektedir. \*

* + **Bu kapsamda satın alınacak bu bilgi formunda bahsi geçen yerli veya ithal bütün makine ve ekipmanlar için 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar (Bakanlıkça deney sevki yapılması şartı ile) tarafından verilmiş deney raporlarının bulunması zorunludur.**

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
5. Deney Raporu

### SINIF 08-SERACILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI

### 08/1-Gübreleme Tankı ve Filtreler

* + Sera sulama otomasyon ve açık alan sulama sistemlerinde kullanılan gübre tank ve gübreleme otomasyon sistemleri gübre tanklarından enjektör ile aldığı asit ve gübre solüsyonunu iki yollu vana sistemiyle ihtiyaç durumunda karışım tankına vermektedir. Üzerinde sabit olarak bulunan sensörlerden aldığı değerleri belirlenen limitlere ulaşınca tankına akışını kesmektedir. Bu sistemde anlık ve daha hassas dozlama yapılmaktadır. Gübre tank sistemiyle su ve gübrenin ön karışımı yapılarak homojen bitki besin çözeltisi elde edilmektedir.

### Başvuruda bulunacakların başvuru tarihinden önce kendi adlarına kayıtlı en az 3 da seraya sahip olmaları gerekmektedir. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu
5. Deney Raporu

### SINIF 09-ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI

**09/1-Arıcılık Makine Ve Ekipmanları Bilgi Formu\***

* + Bu kapsamda bal süzme makinesi, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankları, bal tenekesi ısıtma havuzu, bal dinlendirme tankları, sır alma tezgahları ve polen kurutma makinelerine destek verilir.
  + Sır alma makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir.
  + Bal süzme makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve %100 paslanmaz olmalıdır.
  + Çok fonksiyonlu bal tankı: 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir. 6-8-10 teneke kapasiteli olabilir.
  + Bal tenekesi ısıtma havuzu: 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ayarlı ısıtıcılı olmalıdır.
  + Polen kurutma fırını: Termostat ayarlı, ısıtıcılı ve günlük 50 kg kapasiteye kadar destek verilir.
  + Arıcılık makine ve ekipmanlarından kapasitesi ile orantılı olmak üzere birden fazla makine ekipman için başvuru yapılabilir.

### Arıcılık makine ve ekipmanı desteğine en az 30 arılı kovanı olan yatırımcılar başvuru yapabilir. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 10-SU ÜRÜNLERİ MAKİNE VE EKİPMANLARI

### 10/1-Buzlama Makineleri (Su Ürünleri İçin, Avcılık dahil)

* + Makine deniz suyundan yaprak buz üretmelidir. Buz makinesi müracaatı için, gemi boyu en az 15 m olmalıdır. Sadece su ürünleri kooperatifleri deniz suyundan veya tatlı sudan buz yapan makinelerden birini tercih edebilir. Sadece Kooperatiflerin en az 6 m3 konteynırı var ise buz makinesini konteynır içinde karada da kullanabilir.
  + Deniz suyu ile balık soğutma ünitesine de bu kapsamda destek verilir. Sistem en az 250 lt deniz suyu soğutma kapasiteli olmalı, gemi büyüklüğüne göre sistem kapasitesi artırılmalıdır. Bütün unsurları ile anahtar teslimi şeklinde kurulmalıdır.
  + Buz makinesi deniz suyuna dayanıklı paslanmaz şaseden yapılmış olmalıdır. Tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz olmalıdır.
  + Buz makinesinin kapasitesi en az 500 kg/gün olmalıdır ve kapasite, hibe desteği verilecek geminin büyüklüğüne uyumlu olarak artırılabilir.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 10/2-Canlı Balık Nakil Tankları Bilgi Formu\*

* + **Canlı balık nakil tankı alımı için, proje kapasitesi; 50 ton/yıl ve üstü olup pazar boyu balık üreten ve/veya 5 milyon adet yavru üretme kapasitesine sahip işletmeler başvuruda bulunabilir. Canlı balık nakil tankı en fazla 5000 litre kapasitede olmalıdır.**
  + Nakil tankları; araç üzerinde taşınabilen, ısı izolasyonlu, poliüretan/CTP’den imal edilmiş ve oksijen tüplü veya tüpsüz havalandırma sistemine sahip olmalı ve projeli başvuruda bulunulmalıdır.
  + Nakil tankları ağız kısmı geniş yapıda ve kapaklı, iç yüzey kısmı pürüzsüz, balıklara herhangi bir zarar vermeyecek yapıda olmalı ve alt kısmında su ve balık tahliye kanalı bulunmalıdır.
  + Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 10/3-Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri) Bilgi Formu\*

* + Su ürünleri yetiştiriciliğinde yavru üretimi için kullanılan tavalar ve kabinden oluşan makine ve ekipmandır.
  + İnkübasyon kabini korozyona dayanıklı, kompozit malzemeden mamül gövde ve tavalardanoluşmalıdır.
  + İnkübasyon kabininin çerçevesi alüminyum, tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz olmalıdır.
  + Sistem hava kabarcığı oluşturmayan tek drenajlı su akış dizaynına sahip olmalıdır.
  + Her tava koruyucu elek ile kaplanmış yumurta haznesine sahip olmalıdır. Bu hazneler istendiği taktirde çıkartılabilir özelikte olmalıdır.
  + Her bir yumurta haznesi en az 10.000 adet yumurta, kabin ise en az 100.000 ve en fazla

200.000 adet yavru balık kapasiteli olmalıdır.

* + Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. Kurulu kapasite en az 50 ton/yıl olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 11- FİLE SİSTEMİ KURULMASI

**11/1-File Sistemleri Bilgi Formu\***

* + File sistemi, bağ veya bahçe arazilerini dolu, aşırı ışık ve sıcaklık zararına karşı korumak amacıyla bu tesislerin üzerine inşa edilebilecek koruyucu ağ örtüsü ile direk, germe teli gibi sistemi tamamlayan tüm ekipmanları ifade eder. Ancak il proje yürütme birimi hibe sözleşmesinden önce bağ ya da bahçede yerinde tespit sonucunda direk ve germe tellerini görüp, tutanağa bağlamışsa sadece koruyucu ağ örtüsüne de destek verilir. Tespit tutanağının aslı dosyasına konulmalıdır.
  + Fındık hasadında kullanılmak üzere fındık hasat filesi (file sergisi) kurulması da hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.
  + Fındık hasat filesi; yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) şeritlerden üretilmiş örme file kumaştır.
  + Her file sistemi için dikimi yapılmış bağ veya bahçenin yerleşim planı, bunlara göre hazırlanmış malzeme metrajı ve buna bağlı keşif özeti başvuru ekinde verilmelidir.
  + Tebliğde belirtilen hibe üst limitini aşmamak kaydıyla üreticiler, aynı başvuruda en fazla üç ayrı parsel için hibe desteğinden yararlanabilirler.
  + File sistemeleri hasadında kullanılabilecek meyveleride kapsamaktadır.

### File sistemi için başvuruda bulunacak üreticilerin kendi adlarına kayıtlı ve başvuru tarihinden önce tesis edilmiş en az 3 dekar bağ veya bahçeye sahip olmaları gerekmektedir. \*

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 12- Akıllı Tarım Uygulamaları Kapsamındaki Teknolojiler 12/1-Otomatik Dümenleme Sistemi (Tarımsal İz Takip sistemi)

**Bilgi Formu\***

* + Ekipman genişliğini girerek tarla ya da bahçede otomatik olarak eller serbest paralel sıra sürüşü yapabilir.
  + Çalışma hassasiyeti 2.5 cm ve altı olmalıdır.
  + Konumlandırma hassasiyeti GPS, GLONASS, Beidou ve GALILEO uydu sinyallerini, hassas konumlandırma için kullanmalı, SIM kartlı olmalı ve RTK teknolojisine sahip olmalıdır.
  + Sinyalin kaybolduğu durumlarda navigasyon özelliği devam etmelidir.
  + IP65 veya IP67 endüstriyel düzeyde su ve toz geçirmez malzeme kullanılmalıdır.

### Kendisine ait en az 75 dekar arazisi olmayanlar bu makineviçin başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - 10 yıldan daha eski traktörü olanların başvuruları kabul edilmez.
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 12/2-Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi Bilgi Formu\*

* + Dağıtıcı tablaya gönderilen gübre miktarını kontrol eden bir dozlayıcı sayesinde dağıtılacak gübre miktarının sürüş sırasında ayarlanması gerekmektedir.
  + Traktör hızına bağlı olarak yapılan adaptif dozlama ile tarla üzerinde homojen gübre uygulaması yapılması gerekmektedir.
  + Dağıtıcının istenilen kısmının manuel veya bir hassas tarım uygulaması aracılığıyla otomatik olarak açılıp kapatılması gerekmektedir.

### Kendisine ait en az 30 dekar arazisi olmayan bu makine için başvuru yapamaz. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### 12/3-Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi Bilgi Formu\*

* + İlaçlama makinesinin memelerinin tek tek veya toplu olarak, traktör kabini içerisinden manuel veya otomatik olarak (kısım kontrolü) açılıp kapatılmasını sağlamalıdır.
  + Dekara atılacak ilaç debisi traktör hızına bağlı olarak değil hızdan bağımsız pompa üzerinde bulunan elektronik PLC kontrol ile yapılmalıdır.
  + Söz konusu oran kontrol sistemi ile; memelerin püskürtme miktarının traktörün hızına veya varsa uygulama haritasına göre arttırılıp azaltılması (değişken oran kontrolü) ve tarla üzerinde homojen materyal yoğunluğunun sağlanması gerekmektedir.
  + Uzaklık sensörleri aracılığıyla püskürtücülerin bitkilere olan uzaklığının belirlenmesi ve püskürtücülerin uzaklığının istenilen yükseklikte sabit tutulması gerekmektedir.
  + Hidrolik system ve diğer sistemlerin traktör kabini içerisinden kumanda edilmesi gerekmektedir.

### Kendisine ait en az 30 dekar arazisi olmayanlar bu makine için başvuru yapamazlar.\*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı, bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 13- Taşıma ve İletim Makine ve Sistemleri 13/1-Tarım Römorkları

**Bilgi Formu\***

* + Tarımda çok amaçlı kullanılan makinelerdir. 3 tondan 6 tona kadar taşıma kapasitesi olan ve en az bir yöne devirmeli römorklar için başvuru yapılabilir. Yanında hiçbir aparata destek verilmez.
  + Destek kapsamındaki tarım römorkları için Araçlarin İmal, Tadil ve Montaji Hakkinda Yönetmelik (AİTM) Için Güncel (2019) veya Tarim ve Orman Araçlarinin Tip Onayi ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkinda Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamındaki belgelerden herhangi birne sahip olması gerekmektedir.

### Kendisine ait en az 10 dekar arazisi olan veya en az 10 BB hayvanı veya 40 KB hayvanı olanlar bu makine için başvuru yapabilirler. \*

* + **Bu makine için sadece traktörü olanlar veya leasing ile alınmış traktörü bulunanlar başvuru yapabilirler. Başvuruda traktör ruhsatı veya leasing belgesi istenir.**
    - Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir.
    - Traktör kiralanması kabul edilmez.
    - Ruhsatta başvuru sahibinin isminin olması şartı ile traktörün ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
    - Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri diğer ortaklardan alacağı bu makineyi iki yıl kullanmasına dair rızaları olduğunu gösteren muvafakatname ile başvuru yapabilir.
    - Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

### SINIF 14- SINIF GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ

**14/1- Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (5 kW’a kadar) Bilgi Formu\***

* + Bu sistem, güneş panelleri (PV) vasıtasıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek soğutma, ısıtma, aydınlatma, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan süt sağım makineleri ve ayran makinesi, vb. makinelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılır. Bu kapsamda toplam gücü 5 kW’ı geçmeyen paket sistemlere destek verilir.
  + Solar enerji paket içeriğinde en az; toplam güce uygun sayıda PV paneli, sisteme uygun invertörlü güç kutusu ve jel batarya ile sisteme uygun taşıyıcı konstrüksiyon bulunmalıdır.
  + Solar sulama sistemi paket içeriğinde en az toplam güce uygun sayıda PV paneli, pompa sürücüsü, kompanzasyon panosu, sisteme uygun taşıyıcı konstrüksiyon bulunmalıdır.
  + Her iki sistem için sistemi oluşturan bütün unsurlar birbiri ile uyumlu olmalı, yerinde montaj dahil tek faturayla satın alınmalı ve anahtar teslimi olmalıdır.
  + Sistemi oluşturan unsurlara ayrı ayrı hibe desteği verilmez.

### Solar enerji paketine en az 5 BB-20 KB hayvanı veya en az 50 arılı kovanı olan yaylacılar veya göçerler belgelerini sunmaları halinde başvuruda bulunabilirler. \*

* + **Bitkisel üretim yapan ve en az 5 dekar arazisi olanlar da solar sulama sistemi paketine başvurabilirler. \***

\*Konusuyla ilgili Bakanlık Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalı (Türkvet, ÇKS, AKS, SKS, SUBİS, vb.)

### Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

1. İhtiyari Garanti Belgesi
2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü
3. Yetkili servislerin listesi
4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu